KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Bir port numarasını ayarlama

IP adresi ve port numarasını kullanırken

Bir IP-Faks hedefine göndermek için alıcının ağ konfigürasyonuna bağlı olarak alıcı makinesinin IPv4 adresini ve bağlantı noktası numarasını da belirtmeniz gerekebilir. Örneğin alıcının IPv4 adresi "192.168.1.10" ve bağlantı noktası numarası "2100" ise "192.168.1.10:2100" belirtin. Aynı şekilde alıcının IPv6 adresi "fe80::0123:4567:89ab:cdef" ve bağlantı noktası numarası "2200" ise "[fe80::0123:4567:89ab:cdef]:2200" belirtin. Ayrıntılar için ağ yöneticinize danışın.

Ana makine adı ve port numarasını kullanırken

Bir ana bilgisayar adı belirttiğinizde alıcının ağ konfigürasyonuna bağlı olarak alıcı makinesinin ana bilgisayar adını ve bağlantı noktası numarasını da belirtmeniz gerekebilir. Örneğin alıcının ana bilgisayar adı "IPFAX1" ve bağlantı noktası numarası "2100" ise "IPFAX1:2100" belirtin. Ayrıntılar için ağ yöneticinize danışın.

- Başlangıç Ayarları