| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Kağıdın Bypass Tepsisine Yerleştirilmesi

Bu bölümde bypass tepsisine kağıt yerleştirmek için talimatlar verilmektedir.

Kağıt boyutu ve kağıt tipi hakkında ayrıntılar için, bkz. Makine Hakkında.

- Bypass tepsisine yüklenebilen kağıt boyutları dikey olarak 90-305 mm (3,55-12 inç) ve yatay olarak 148-600 mm'dir (5,83-23,62 inç).

- Uzunluğu 600 mm'den (23,62 inç) fazla olan kağıt kullanıldığında, kağıt buruşabilir, makineye beslenemeyebilir veya kağıt sıkışmalarına yol açabilir.

- Makine, aşağıdaki boyutları otomatik olarak normal boyutta kopya kağıdı olarak tespit etmektedir:

  - A3, A4, A4, A5, A5, A6

  - 11 × 17 in, 81/2 × 11 in, 81/2 × 11 in, 51/2 × 81/2 in

- Yukarıdakilerin haricindeki boyutta bir kağıt kullanmak istiyorsanız, boyutu belirttiğinizden emin olun.

- Bypass tepsisinden yazdırırken aşağıdaki işlevler devre dışı kalır:

  - Dubleks/Kitapçık yazdırma

  - Otomatik Kaset Seç

  - Otomatik Kaset Değiştirme

  - Döndürerek Setleme

  - Zımba

    Tip 1 ve 2 (opsiyonel Sonlandırıcı SR 790, Kitapçık Sonlandırıcı SR 3000 ya da Sonlandırıcı SR 3010 takılıyken)

    Tip 3 ve 4 (opsiyonel Sonlandırıcı SR 790, Kitapçık Sonlandırıcı SR 3020 ya da Sonlandırıcı SR 3030 takılıyken)

  - Delgeç

    Tip 1 ve 2 (opsiyonel Kitapçık Sonlandırıcı SR 3000 ve Delgeç Ünitesi takılıyken)

    Tip 3 ve 4 (opsiyonel Kitapçık Sonlandırıcı SR 3020 ya da Sonlandırıcı SR 3030 ve Delgeç Ünitesi takılıyken)

1. Bypass tepsisini açın.

2. Kağıdı, yüzü bypass tepsisi içine doğru bakacak şekilde bip sesi duyulana kadar yavaşça yükleyiniz ve daha sonra kağıt kılavuzlarıı kağıt boyutuna ayarlayınız.

   Kağıt kılavuzunun ve kağıdın boyutu eşleşmiyorsa, bükülme ya da sıkışma meydana gelebilir.

   Sınır işaretini geçecek kadar kağıt yerleştirmeyin, yoksa eğri görüntü veya sıkışma oluşabilir.

   A4, 81/2 × 11 inç'ten büyük kağıt boyutlarını desteklemek için kağıt desteğini açın.

   Çoklu sayfa beslemesini engellemek için kağıtları havalandırın ve aralarına hava girmesini sağlayın.

   1. Kağıt Kılavuzu

   2. Kağıt desteği

3. Yazıcı sürücüsünü veya kontrol panelini kullanarak kağıt boyutunu ayarlayın.

- Kalın kağıt, ince kağıt veya OHP asetatları yüklerken, kağıt boyutu ve kağıt tipini belirtin.

- Bypass tepsisine yüklenebilecek kağıt sayısı kağıt tipine bağlıdır.

- Antetli kağıt yerleştirirken, Bkz. Makine Hakkında.

- Makinenin kullanıldığı ortama bağlı olarak bazen makineye doğru hareket eden kağıttan gelen gıcırtı gürültüsü duyabilirsiniz. Bu gürültü bir arıza olduğunu göstermez.

- Panel Tuşu Sesi kapatıldığında, bypass tepsisine kağıt yerleştirdiğinizde ses çıkarmayacaktır. Panel Tuşu Sesi hakkında ayrıntılar için, bkz. Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi.

- Yazıcı sürücülerinin ayarlanmasıyla ilgili ayrıntılar için bkz. yazıcı sürücüsü Yardımı.

İlgili konular

Kontrol Panelini Kullanarak Kağıt Boyutunu Ayarlama
Kontrol Panelini Kullanarak Özel Boyutlu Kağıt Ayarlamak
Kontrol Panelinden Kalın Kağıt, İnce Kağıt ya da OHP Asetatlarının Ayarı
Kontrol Panelinden Zarfları Ayarlama