KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Seçenek yapılandırma için ayarları yapma

Makinede kurulu olan isteğe bağlı birimler için ayarları yapın.

[Başlat] menüsünde [Denetim Masası] öğesini seçin. Ardından [Yazıcılar ve Diğer Donanım] seçeneğini ve [Yazıcılar ve Fakslar] öğesini seçin.

Windows 2000'de [Başlat] menüsünde [Ayarlar] öğesine gelip [Yazıcılar] seçeneğine tıklayın.

Windows XP Professional veya Windows Server 2003/2003 R2'de [Başlat] menüsünde [Yazıcılar ve Fakslar] seçeneğini seçin.

Windows Vista'da [Başlat] menüsünde [Denetim Masası] seçeneğini seçin. Ardından [Donanım ve Ses] ve [Yazıcılar] seçeneklerini seçin.

Vurgulamak üzere [LAN-Faks M8] öğesini, ardından [Dosya] menüsünde [Özellikler] seçeneğini seçin.

[Aksesuarlar] sekmesine tıklayın ve seçenek yapılandırma için ayarları yapın.

Makine bir ağa bağlandığında seçenek yapılandırma otomatik olarak gerçekleşir. Ayarlar yüklü olan isteğe bağlı birimlerle uyuşmazsa [Aygıttan Yükleme] öğesine tıklayın.

Bu makine yerel olarak bilgisayarınıza bağlıysa, yüklü isteğe bağlı birimler için onay kutularını işaretleyin.

[Uygula] öğesini tıklayın.

Seçenek yapılandırma ayarları tamamlandı.

[OK] tuşuna tıklayın.

[Aksesuarlar] sekmesi

[Aksesuarlar] sekmesi seçenek yapılandırma öğelerinin yanı sıra aşağıdaki öğeleri de içerir.

- Manuel hedef girişini yasakla

  Doğrudan hedef belirtmeyi engellemek için bu seçeneği işaretleyin.

- E-postayı Etkinleştir

  İnternet Faksını LAN-Faks işlevi ile kullanırken işaretleyin.

- IP-Faks

  IP Faks kullanırken bu seçeneği işaretleyin.

  Bu seçeneği işaretledikten sonra, uygun radyo düğmesini tıklatarak bir protokol seçin.

- Makinedeki seçenekler belirtildiği gibi yapılandırılmadıysa, LAN-Faks işlevleri çalışmayabilir.

- Bu makine bir ağa bağlandığında ve bağlantı noktası "SmartDeviceMonitor for Client" bağlantı noktası vasıtasıyla ayarlandığında seçenek yapılandırma otomatik olarak gerçekleşir. Otomatik seçenek yapılandırma hakkında ayrıntılar için LAN-Fax Driverın Yardım kısmına bakın.