| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# IEEE 802.1X Yapılandırma

IEEE 802.1X, Web Image Monitor'ün yönetici modu kullanılarak yapılandırılabilir. Dört tür EAP kimlik doğrulaması yöntemi seçebilirsiniz: EAP-TLS, LEAP, EAP-TTLS ve PEAP. Her bir EAP kimlik doğrulaması yöntemi, farklı yapılandırma ayarlarına ve kimlik doğrulama prosedürlerine sahiptir.

Sertifika türleri ve gereksinimleri aşağıdaki gibidir:

Sertifika gerekliyse, sertifikayı kurduktan sonra tüm ayarları yapılandırın.

"Site Sertifikası" Gerektiren EAP Türleri

EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP (LEAP hariç gereklidir)

"Site Sertifikası" ve bir "Aygıt Sertifikası" Gerektiren EAP Türleri

EAP-TLS, PEAP (Evre 2, yalnızca TLS içindir)

- IEEE 802.1X ayarı için, SSL'yi etkinleştirmelisiniz. SSL yapılandırmasının ayarlanması konusundaki ayrıntılar için, bkz. Güvenlik Referansı.

- IEEE 802.1X ayarı için, Web Image Monitor uygulamasını kullanmalısınız.

İlgili konular

Site Sertifikasını Kurma
Aygıt Sertifikasını Kurma
Ethernet için IEEE 802.1X Ayar Öğeleri
Kablosuz LAN için IEEE 802.1X Ayar Öğeleri