KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Dosya Aktarımı

Bu bölümde Sistem Ayarları altında yer alan Dosya Aktarımı menüsündeki kullanıcı araçları açıklanmaktadır.

Gönderim Seçeneği

Kayıtlı ya da taranmış dokümanların ScanRouter dağıtım sunucusuna gönderilmesini etkinleştirir veya devre dışı bırakır.

Varsayılan ayar [Kapalı]'dır.

ScanRouter dağıtım yazılımını kullanıp kullanmayacağınızı seçerken bu seçeneği belirleyin. Kullandığınız takdirde ScanRouter dağıtım yazılımındaki G/Ç aygıtlarını önceden kaydetmeniz gerekecektir.

IPv4 Sunucu Adresini Yakala

Yakalama sunucusu IPv4 adresini belirtin.

Bu ayar Dosya Biçimi Dönüştürücü kurulduğunda ve ScanRouter dağıtım yazılımı tarafından yakalama işlevi kullanıldığında görüntülenir.

Alım Dosya İletimini Faksla

Farklı hatlardan alınan faks dosyalarının nasıl dağıtılacağını belirleyin.

Bu ayar, gönderim işlevi ScanRouter dağıtım yazılımı tarafından kullanıldığında görüntülenir.

- Hat başına ayar

  - Satır 1-3

  - E-posta

  - IP-Faks

  Varsayılan ayar [Sunucuya Gönderme] şeklindedir.

  Hatlar, işletim sistemine göre görüntülenir.

- Alım Dosyası Gönderimi

  Her faks hattı için alınan faks dokümanlarının ScanRouter dağıtım yazılımına gönderilip gönderilmediğini belirtir.

  Varsayılan ayar [Sunucuya Gönderme] şeklindedir.

- Gönderimde Yazdır

  ScanRouter dağıtım yazılımına gönderilen alınmış faks dokümanlarının da aynı zamanda yazdırılması gerekip gerekmediğini belirleyin.

  Varsayılan ayar [Yazdırma Yapma]'dır.

- Göndermek için Dosyala

  ScanRouter dağıtım yazılımına alınmış bütün faks dokümanlarının mı yoksa sadece dağıtım kodlarını içeren alınmış faks dokümanlarının mı (ID veya SUB/SEP kodlu dokümanlar) gönderileceğini belirleyin.

  Varsayılan ayar [Tüm Dosyalar]'dır.

- Göndrm.Hatası Dosyası

  Alınan bir faks dokümanı ScanRouter dağıtım yazılımına gönderilemezse, hafızada saklanır. Saklanan bir dosyayı yazdırmak için [Dosyayı Yazdır], silmek için [Dosyayı Sil] öğesini seçin.

  Makine verileri ScanRouter dağıtım yazılımına gönderebiliyorsa bunu otomatik olarak yapar. Verileri silerseniz, dağıtamaz ya da yazdıramazsınız.

SMTP Sunucusu

SMTP sunucusu adını belirleyin.

Eğer DNS kullanımda ise, ana bilgisayar adını girin.

DNS kullanımda değilse, SMTP sunucusu IPv4 adresini girin.

`“Port No.”` için varsayılan ayar "25"tir.

En fazla 127 karakter kullanarak sunucu adını girin. Boşluk girilemez.

Sayı tuşlarını kullanarak 1 ila 65535 arasında bir bağlantı noktası numarası girin ve ardından [] tuşuna basın.

SMTP sunucusu, Doğrudan SMTP sunucusu ile aynı bağlantı noktası numarasını paylaşır.

SMTP Kimliği

SMTP kimliğini (PLAIN, LOGIN, CRAMMD5, DIGEST-MD5) belirleyin. Bir SMTP sunucusuna e-posta gönderirken kullanıcı adı ve parola girilmesi gereken kimlik doğrulamayı kullanarak SMTP sunucusu güvenlik seviyesini arttırabilirsiniz.

SMTP sunucusu kimlik doğrulama isterse [SMTP Kimliği] öğesini [Açık] olarak ayarlayın ve kullanıcı adını, parolayı ve şifrelemeyi belirleyin.

İnternet Faksını kullanırken Yöneticinin e-posta adresi için ayarlanacak kullanıcı adını ve parolayı girin.

Varsayılan ayar [Kapalı]'dır.

- 191 karaktere kadar kullanarak kullanıcı adını girin.

  Boşluk girilemez. SMTP sunucusu türüne bağlı olarak "ülke" belirlenmelidir. "kullanıcı adı@ülke" örneğinde olduğu gibi kullanıcı adından sonra "@" ekleyin.

- 128 karaktere kadar kullanarak e-posta adresini girin.

- 128 karaktere kadar kullanarak parolayı girin.

  Boşluk girilemez.

- Şifrelemeyi aşağıdaki şekilde seçin:

  `“Şifreleme”`-[Oto.]

  Kimlik doğrulama yöntemi PLAIN, LOGIN, CRAM-MD5 veya DIGEST-MD5 ise kullanın.

  `“Şifreleme”`-[Açık]

  Kimlik doğrulama yöntemi CRAMMD5 veya DIGEST-MD5 ise kullanın.

  `“Şifreleme”`-[Kapalı]

  Kimlik doğrulama yöntemi PLAIN veya LOGIN ise kullanın.

SMTP'den önce POP

POP kimlik doğrulamasını belirleyin (SMTP'den önce POP).

Bir SMTP sunucusuna e-posta gönderirken, SMTP sunucusunun güvenlik seviyesini, kimlik doğrulama için POP sunucusuna bağlanarak artırabilirsiniz.

Varsayılan ayar [Kapalı]'dır.

SMTP öncesi POP öğesini [Açık] olarak ayarlarsanız kimlik doğrulama, kullanıcı adı, e-posta adresi ve parola sonrası bekleme süresini belirleyin.

- Kim.Doğ.Sonrası Bekleme Süresi: "300 msn."dir.

  [Kim.Doğ.Sonrası Bekleme Süresi] öğesini bir milisaniyelik artışlarla sıfırdan 10.000 milisaniyeye kadar belirleyin.

- Kullanıcı Adı

  191 karaktere kadar kullanarak kullanıcı adını girin. Boşluk girilemez.

- E-posta Adresi

  128 karaktere kadar kullanarak e-posta adresini girin. Boşluk girilemez.

- Parola

  128 karaktere kadar kullanarak parolayı girin. Boşluk girilemez.

SMTP sunucusu vasıtasıyla e-posta göndermeden önce POP sunucusu kimlik doğrulamasını etkinleştirmek için [SMTP öncesi POP] öğesini [Açık] olarak ayarlayın. [Kim.Doğ.Sonrası Bekleme Süresi] için belirlenen süre geçtikten sonra e-posta SMTP sunucusuna gönderilir.

[Açık] öğesini seçerseniz, POP3/IMAP4 Ayarlarında sunucu adını girin. Ayrıca, E-Posta İletişim Bağlantı Noktasındaki POP3 bağlantı noktası numarasını da kontrol edin.

Alım Protokolü

İnternet Faksını almak için Alım Protokolünü belirleyin.

Varsayılan ayar [POP3]'tür.

POP3 / IMAP4 Ayarları

İnternet fakslarını almak için POP3 / IMAP4 sunucu adını belirleyin.

Belirlenen POP3 / IMAP4 sunucu adı, [SMTP'den önce POP] için kullanılır.

Varsayılan ayar [Oto.]'dur.

- Sunucu Adı

  Eğer DNS kullanımda ise, ana bilgisayar adını girin.

  DNS kullanımda değilse, POP3 / IMAP4 ya da sunucu IPv4 adresini girin.

  En fazla 127 karakter kullanarak POP3 / IMAP4 sunucu adını girin. Boşluk girilemez.

- Şifrelemeyi aşağıdaki şekilde seçin:

  Şifreleme-[Oto.]

  POP/IMAP sunucusu ayarlarına göre parola şifrelemesi otomatik olarak ayarlanır.

  Şifrelerme-[Açık]

  Parolayı şifreleyin.

  Şifreleme-[Kapalı]

  Parolayı şifrelemeyin.

Yöneticinin E-posta Adresi

Yöneticinin E-posta Adresini belirleyin.

Makinede bir arıza meydana gelir veya sarfiyat malzemelerinin değiştirilmesi gerekirse e-posta mesajları, E-Posta Bildirim işlevi ile Yöneticinin E-Posta Adresine gönderilir.

Eğer gönderen belirlenmemişse, e-posta ile gönderilen taranan dokümanın üzerinde gönderenin adresi olarak görünür.

İnternet faksı işlevi altında e-posta gönderirken, aşağıdaki koşullarda yöneticinin e-posta adresi gönderenin adresi olarak görünür:

- Gönderen tanımlanmamıştır ve makinenin e-posta adresi kaydedilmemiştir.

- Tanımlanan gönderici makinenin adres defterinde kayıtlı değildir ve makinenin e-posta adresi kaydedilmemiştir.

İnternet faksı işlevi altında iletilen dosyalar için SMPT kimlik doğrulama gerçekleştirirken, Yöneticinin E-posta Adresi "Gönd.:" kutusunda görüntülenecektir. [SMTP Kimliği] öğesi altında kullanıcı adını ve e-posta adresini tanımlamışsanız bu ayarı belirlediğinizden emin olun.

En fazla 128 karakter girin.

E-posta ile gönderilen taranan dokümanlarda [Gönderen Adını Oto. Belirle] öğesi [Kapalı] ise, göndereni belirleyin.

E-posta İletişim Portu

İnternet fakslarını almak içi bağlantı noktası numaralarını belirleyin. Tanımlanan POP3 bağlantı noktası numarası, [SMTP öncesi POP] için kullanılır.

POP3 için varsayılan ayar "110"dur.

IMAP4 için varsayılan ayar "143"tür.

Sayı tuşlarını kullanarak 1 ila 65535 arasında bir bağlantı noktası numarası girin ve ardından [] tuşuna basın.

E-posta Alım Aralığı

Dakika cinsinden, POP3 ya da IMAP4 sunucusu yoluyla İnternet fakslarının alımı için zaman aralığını belirleyin.

Varsayılan ayar [Açık], "15" dakikadır.

[Açık] seçilirse süre bir dakikalık artışlarla 2 ila 1440 dakika arası ayarlanabilir.

Azami Alınan E-posta Boyutu

İnternet fakslarını almak için maksimum e-posta alım büyüklüğünü belirleyin.

Varsayılan ayar "2" MB'tır.

Bir megabaytlık artışlarla 1'den 50 MB'a kadar bir boyut girin.

Sunucuda E-posta Saklama

Alınan İnternet faksı e-postalarını POP3 ya da IMAP4 sunucusunda saklayıp saklamayacağınızı belirleyin.

Varsayılan ayar [Kapalı]'dır.

Varsayılan Kul. Adı / Parola(Gönder)

Windows ile çalışan bir bilgisayar üzerindeki paylaşılan klasöre, FTP sunucusuna veya NetWare sunucusuna tarama dosyalarını gönderirken gereken kullanıcı adını ve parolayı belirtin.

128 karaktere kadar girin.

Program / Değiştir / E-posta Mesajını Sil

İnternet faksı veya tarama dosyasını ek olarak gönderirken kullanılan e-posta adresini programlayabilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz.

- Program / Değiştir:

  1. [Kullanıcı Araçları/Sayacı] tuşuna basın.

  2. [Sistem Ayarları] tuşuna basın.

  3. [Dosya Aktarımı] öğesine basın.

  4. [Sonraki] öğesine basın.

  5. [Program / Değiştir / E-posta Mesajını Sil] öğesine basın.

  6. [Programla / Değiştir] öğesinin seçili olduğundan emin olun.

  7. [*Programlanmamış] öğesine basın.

     Kayıtlı e-posta mesajını değiştirmek için değiştirilecek e-posta mesajını seçin.

  8. "Ad" altında [Değiştir] seçeneğine basın.

  9. Bir isim girin ve [OK] tuşuna basın.

     En fazla 20 karakter kullanarak adı girin.

  10. [Düzenle] öğesine basın.

      Yeni bir satıra geçmek için e-posta mesajı ekranına dönmek amacıyla [OK] tuşuna basıp `“Düzenlenecek Satır Seç:”` altındaki [Sonraki] öğesine basın.

  11. Metni girin ve [OK] tuşuna basın.

      Beş metin satırına kadar girin. Her satır en fazla 80 karakter içerebilir.

  12. [OK] seçeneğine basın.

  13. [Çıkış] tuşuna basın.

  14. [Kullanıcı Araçları/Sayacı] tuşuna basın.

- Sil:

  1. [Kullanıcı Araçları/Sayacı] tuşuna basın.

  2. [Sistem Ayarları] tuşuna basın.

  3. [Dosya Aktarımı] öğesine basın.

  4. [Sonraki] öğesine basın.

  5. [Program / Değiştir / E-posta Mesajını Sil] öğesine basın.

  6. [Sil] seçeneğine basın.

  7. Silinecek e-posta mesajını seçin.

     Silmeyle ilgili onay mesajı görüntülenir.

  8. [Evet] seçeneğine basın.

  9. [Çıkış] tuşuna basın.

  10. [Kullanıcı Araçları/Sayacı] tuşuna basın.

Gönderen Adını Oto.Belirle

E-posta gönderirken gönderen adının belirtilip belirtilmeyeceğini ayarlayın.

Varsayılan ayar [Kapalı]'dır.

- [Açık]

  [Açık] seçerseniz belirlenen e-posta adresi "Kimden:" kutusunda görünecektir. Gönderen adresini belirlemezseniz "Kimden:" kutusunda yöneticinin e-posta adresi görünecektir.

  Faks işlevi altında e-posta ile bir dosya gönderirken göndereni belirlemezseniz veya belirlenen e-posta adresi makinenin adres defterinde kayıtlı değilse "Kimden:" kutusunda makinenin e-posta adresi görünecektir. Makinenin e-posta adresi yoksa "Kimden:" kutusunda yöneticinin e-posta adresi görünecektir.

- [Kapalı]

  [Kapalı] seçerseniz belirlenen e-posta adresi "Kimden:" kutusunda görünecektir, ancak gönderenin e-posta adresini tanımlamadan e-posta gönderemezsiniz. Faks işlevi altında tanımlanan gönderen e-posta adresi makinenin adres defterinde kayıtlı değilse e-postayı gönderemezsiniz.

Faks E-posta Hesabı

İnternet fakslarını almak için e-posta adresi, kullanıcı adı ve parola belirleyin.

Varsayılan ayar [Alma]'dır.

- E-posta Adresi

  128 karaktere kadar kullanarak bir e-posta adresi girin.

- Kullanıcı Adı

  En fazla 191 karakter kullanarak bir kullanıcı adı girin.

- Parola

  En fazla 128 karakter kullanarak bir parola girin.

Tarayıcı Tekrar Gönderme Süresi

Dağıtım sunucusu ya da posta sunucusuna gönderilemediğinde, bir tarama dosyasını yeniden göndermeden önce makinenin beklediği aralığı belirler.

Varsayılan ayar "300 saniye"dir.

Aralık süresi, rakam tuşları kullanılarak bir saniyelik artışlarla 60 saniyeden 900 saniyeye kadar ayarlanabilir.

Bu ayarlama tarayıcı işlevi içindir.

Bu ayar WSD tarayıcı işlevi için geçerli değildir.

Tarayıcı Tekrar Gönderme Sayısı

Bir tarama dosyasının dağıtım sunucusu ya da posta sunucusuna yeniden gönderildiği maksimum tekrar sayısını ayarlar.

Varsayılan ayar [Açık], "3" saniyedir.

[Açık] seçiliyse, tekrar sayısı 1'den 99'a kadar ayarlanabilir.

Bu ayarlama tarayıcı işlevi içindir.

Bu ayar WSD tarayıcı işlevi için geçerli değildir.

- Kullanıcı Araçlarına Erişim