KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# PCL veya RPCS yazıcı sürücüsünü kurmak (TCP/IP)

Şu anda çalışan tüm uygulamalardan çıkın.

CD-ROM'u CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.

Kurulum başlar.

Bir arayüz dili seçin ve ardından [OK] tuşuna tıklayın.

Varsayılan arayüz dili İngilizce'dir.

[PCL/RPCS Yazıcısı Sürücüleri] öğesine tıklayın.

Yazılım lisans sözleşmesi [Lisans Sözleşmesi] iletişim kutusunda görünür.

Anlaşmayı okuduktan sonra, [Anlaşmayı kabul ediyorum.]'u tıklayın ve [Sonra >] öğesine tıklayın.

Kullanmak istediğiniz yazıcı sürücüsünü [Program Seçiniz] iletişim kutusundan seçin.

Birkaç yazıcı sürücüsünü seçebilirsiniz.

[Sonra >] öğesine tıklayın.

Kullanmak istediğiniz makinenin modelini seçin.

Yazıcı adı ['Yazıcı Adı' için ayarları değiştir] kutusunda değiştirilebilir.

Yazıcı ayarlarını görüntülemek için yazıcı adını çift tıklatın.

[Yorum], [Sürücü] ve [Port] içinde gösterilen ayrıntılar işletim sistemi, yazıcı modeli ve porta bağlı olarak değişmektedir.

[Port] ve daha sonra [Ekle] öğesine tıklayın .

[SmartDeviceMonitor] ve daha sonra [OK]'ye tıklayın.

[TCP/IP] öğesine tıklayın ve ardından [Ara] öğesine tıklayın.

TCP/IP kullanan yazıcıların listesi görünür.

Kullanmak istediğiniz yazıcıyı seçin ve ardından [OK] öğesine tıklayın.

Yalnızca bilgisayardan yapılan yayına yanıt veren yazıcılar görünür. Burada listelenmemiş bir makineyi kullanmak için, [Adres Belirt] öğesine tıklayın ve ardından makinenin IP adresini veya ana bilgisayar adını girin.

Seçilen yazıcının portunun [Port]'ta gösterildiğini kontrol edin.

Gerekirse kullanıcı kodu belirleyin.

En fazla 8 sayısal karakter girilebilir. Alfabetik karakterler veya semboller girilemez.

Yazıcıyı varsayılan olarak yapılandırmak için [Varsayılan Yazıcı] kontrol kutusunu seçin.

[Devam] öğesine tıklayın.

Kurulum başlar.

Kurulum tamamlandıktan sonra, bilgisayarın şimdi veya daha sonra yeniden başlatılması seçeneklerinden birini seçin ve ardından [Sonlandır] öğesine tıklayın.

- Bir kullanıcı kodu tanımlamak, SmartDeviceMonitor for Admin kullanıcısına her kullanıcının yazdırdığı sayfa sayısı hakkındaki istatistikleri görüntüleme ve kontrol etme imkanı verir. Ayrıntılar için, bkz. SmartDeviceMonitor for Admin Yardım.

- Otomatik Kur işlevi belirli işletim sistemi ayarlarıyla çalışmayabilir. Böyle bir durumda, CD-ROM kök dizininde bulunan "Setup.exe" dosyasını çalıştırın.

- Yazıcı sürücüsünün yeni bir sürümü önceden kuruluysa bir mesaj görünür. Bu durumda, Auto Run kullanarak yazıcı sürücüsünü kuramazsınız. Yazıcı sürücüsünü yine de kurmak istiyorsanız, [Yazıcı Ekle] seçeneğini kullanın. Bkz., Sorun Giderme.