| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Kablosuz LAN

Bu bölüm, ağ TWAIN Tarayıcısını kablosuz LAN bağlantısıyla kullanmak için gerekli ayarları listeler.

Ayarların nasıl belirleneceği hakkında ayrıntılar için bkz. "Arayüz Ayarları".

Menü | Kullanıcı Aracı | Ayar Gereksinimleri
--- | --- | ---
Arayüz Ayarları/Ağ | Makine IPv4 Adresi | Gerekli
Arayüz Ayarları/Ağ | IPv4 Ağ Geçidi Adresi | İhtiyaca göre
Arayüz Ayarları/Ağ | DNS Konfigürasyonu | İhtiyaca göre
Arayüz Ayarları/Ağ | DDNS Konfigürasyonu | İhtiyaca göre
Arayüz Ayarları/Ağ | IPsec | İhtiyaca göre
Arayüz Ayarları/Ağ | Etki Alanı Adı | İhtiyaca göre
Arayüz Ayarları/Ağ | WINS Konfigürasyonu | İhtiyaca göre
Arayüz Ayarları/Ağ | Etkin Protokol | Gerekli
Arayüz Ayarları/Ağ | LAN Tipi | Gerekli
Arayüz Ayarları/Ağ | SNMPv3 İletişimine İzin Ver | İhtiyaca göre
Arayüz Ayarları/Ağ | SSL / TLS İletişimine İzin Ver | İhtiyaca göre
Arayüz Ayarları/Ağ | Ana Bilgisayar Adı | İhtiyaca göre
Arayüz Ayarları/Kablosuz LAN | İletişim Modu | Gerekli
Arayüz Ayarları/Kablosuz LAN | SSID Ayarı | İhtiyaca göre
Arayüz Ayarları/Kablosuz LAN | Ad-hoc Kanalı | İhtiyaca göre
Arayüz Ayarları/Kablosuz LAN | Güvenlik Metodu | İhtiyaca göre

- Etkin Protokol ayarı için kullanmak istediğiniz protokolün [Aktif] olarak ayarlandığından emin olun.

- Kablosuz LAN arayüz kartı takılı olduğunda [Kablosuz LAN] ve [LAN Tipi] görüntülenir. Hem Ethernet hem de kablosuz LAN bağlanmışsa, seçilen arayüz öncelikli olur.

- Arayüz Ayarları