| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# NetWare'in kullanımı

Bu bölüm NetWare ortamındaki ağ yazıcılarının ayar prosedürünü tanımlamaktadır. NetWare ortamında, makineyi bir "yazdırma sunucusu" veya "uzak yazıcı" olarak bağlayabilirsiniz.

- IPv6 bu fonksiyonla kullanılamaz.

Ayar prosedürü

- Makineyi yazdırma sunucusu olarak kullanıyorken

  1. SmartDeviceMonitor for Admin'in Kurulması

  2. Ağ arayüz kartının ayarlanması.

  3. Makinenin kapatılıp tekrar açılması.

- Makineyi uzak yazıcı olarak kullanırken

  1. SmartDeviceMonitor for Admin'in Kurulması.

  2. Ağ arayüz kartının ayarlanması.

  3. NetWare Ayarı.

  4. Yazdırma sunucusunun başlatılması.

  - Bu prosedür yazdırma servis ayarını çalıştıran normal Netware için bir ortamın hazırlanmış olduğunu varsayar.

  - Prosedür aşağıdaki örnek ayarlarla açıklanmıştır:

    - Dosya sunucusu'nun adı ...CAREE

    - Yazıcı sunucusu'nun adı ...PSERV

    - Yazıcı'nın adı ...R-PRN

    - Kuyruk adı ...R-QUEUE

SmartDeviceMonitor for Admin'in Kullanımı

Makineyi bir NetWare ortamında kullanmak için, NetWare yazdırma ortamını ayarlamak üzere SmartDeviceMonitor for Admin'i kullanın.

SmartDeviceMonitor for Admin'de listelenen yazıcılar

SmartDeviceMonitor for Admin ağa bağlı olan yazıcıları listeler. Konfigürasyonunu yapmak istediğiniz makineyi tanımlayamıyorsanız, konfigürasyon sayfasını yazdırın ve ardından makine adını kontrol edin.

- Novell tarafından sunulan NetWare Client SmartDeviceMonitor for Admin kullanarak yazdırma ortamının aşağıdaki ortamlarda ayarlanmasını gerektirir:

  - Windows 2000'de NDS veya Bindery modu

  - Windows XP'de NDS veya Bindery modu

- SmartDeviceMonitor for Admin kullanımı hakkında ayrıntılar için bkz. "SmartDeviceMonitor for Admin'i Kullanma".

- SmartDeviceMonitor for Admin'in Kullanımı

İlgili konular

Yazdırma Sunucusu Olarak Ayarlama (NetWare 3.x)
Yazdırma Sunucusu Olarak Ayarlama (NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5)
Salt IP'yi NetWare 5/5.1 or 6/6.5 Ortamında Kullanma
Uzak Yazıcı Olarak Kurulum (NetWare 3.x)
Uzak Yazıcı(NetWare 4.x, 5/5.1, 6/6.5)olarak ayarlama