| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# SmartDeviceMonitor for Admin'in Kullanımı

SmartDeviceMonitor for Admin'i kullanarak, ağ yazıcılarını izleyebilirsiniz. Ayrıca TCP/IP veya IPX/SPX kullanarak ağ arayüz kartının konfigürasyonunu da değiştirebilirsiniz.

- IPv6 bu fonksiyonda kullanılamaz.

İşletim Sistemiyle gelen protokol yığını

- Windows 2000

  TCP/IP

  IPX/SPX

  NetWare

  Windows NT/2000/XP için Novell Client

- Windows Sunucusu 2003/2003 R2

  TCP/IP

  IPX/SPX

- Windows XP

  TCP/IP

  IPX/SPX

  Windows NT/2000/XP için Novell Client

- Windows Vista

  TCP/IP

  Windows NT/2000/XP/Vista için Novell Client

Mevcut işlemler

Aşağıdaki işlevler mevcuttur:

- Denetim masasından yapılan ayarları sınırlandırır ve belli öğeler üzerinde yapılacak değişiklikleri devre dışı bırakır.

- Makineye yüklenen kağıt tipinin seçilmesine imkan verir.

- Enerji Tasarrufu moduna geçip bu moddan çıkar.

- Yazdırma, kağıt miktarı vs. hakkındaki bilgileri kontrol eder.

- Eş zamanlı olarak yazıcıları izler. Çok fazla sayıda yazıcı olduğunda, gruplar oluşturabilir ve yönetimlerini kolaylaştırmak üzere yazıcıları sınıflandırabilirsiniz.

- Makinenin ağ ayarlarını ve ayrıntılı aygıt bilgisini kontrol eder.

- Makinenin ağ ayarlarını değiştirmenize imkan tanır.

- Bir bilgisayardan gönderilen yazdırma işinin ayrıntılarını kontrol edebilirsiniz.

- Kullanıcı kodlarıyla tanımlanmış olan yazdırılmış, faksla (LAN-Faks) gönderilmiş, taranmış ve fotokopisi çekilmiş işlerin geçmişlerini kontrol etmenize olanak tanır.

- Her bir kullanıcı kodu için yazdırma ve tarama gibi işlevlerin seçilmesine olanak tanır.

- Makineye kayıtlı faks numaraları ve e-posta adresleri bilgisayar tarafından değiştirilebilir ve kaydedilebilir.

- Her bir faks işinin geçmiş girişlerini kontrol edebilirsiniz.

- Grup aygıtlarının ayarlarını yapabilir ve durum değişikliklerini görüntüleyebilirsiniz.

- Adres Yönetimi Aracını kullanarak, LAN-Faks numaralarını, Klasöre Tara kullanıcı adlarını ve Internet fakslarının gönderim ve alım adreslerini yönetebilirsiniz.

- E-postayı gönderenin adı ve klasörü korunabilir.

İlgili konular

Kurma SmartDeviceMonitor for Admin
Ağ Arayüz Kartı Konfigürasyonunu Değiştirme
Menülerin Makinenin Denetim Masasından Kilitlenmesi
Kağıt Tipinin Değiştirilmesi
Kullanıcı Bilgisinin Yönetilmesi
Energy Saver Mode'un Yapılandırılması
Bir Şifre Belirleme
Makine Durumunun Kontrol Edilmesi
Adların ve Açıklamaların Değiştirilmesi
Load Fax Journal
Biriktirmeli Yazdırma İşlerinin Görüntülenmesi ve Silinmesi
Adres Bilgisinin Yönetilmesi