KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# [Kopyalama veri güvenliği] kullanımı

Yazdırılacak bir deseni yazıcı sürücüsüne yerleştirerek ekleyebilirsiniz.

[Kopyalama için veri güvenliği] işlevinin yazıcı sürücüsünde ayarlanması

- [Kopyalama için veri güvenliği] işaret kutusunu seçin. Aynı zamanda [Yazı:] kutusuna metin girebilirsiniz.

- Aynı anda [Maske tipi:] işaret kutusunu da seçebilirsiniz.

- Üstüne gri renk yazdırmayla korunan bir dokümanı yazdırmak için, makine doğru bir şekilde kurulmalıdır. Yöneticinize danışın.

Bir dokümanın [Kopyalama için veri güvenliği] işlevini kullanarak yazdırılması

1. Ayarladığınız desen ve metin yazdırılır.

2. Doküman, isteğe bağlı Kopya Veri Güvenliği ünitesinin kurulu olduğu fotokopi makinelerinde/çok işlevli makinelerde kopyalanır veya saklanır.

3. Doküman üstüne gri renk yazdırma ile boş olarak yazdırılır.

- [Kopyalama veri güvenliği] işleviyle ayarlanan bir dokümanı yadırırken, makinede isteğe bağlı Kopya Veri Güvenliği ünitesinin kurulu olmasına gerek yoktur. Kopya Veri Güvenliği ünitesi, üstüne gri renk yazdırma ile korunan bir dokümanı kopyalarken ya da saklarken gereklidir.

- Yalnızca RPCS yazıcı sürücüsü desteklenmektedir.

- 200×200 dpi değerinde yazdırma mümkün değildir.

- Bir deseni ve yazıyı bir dokümana kısmen yerleştiremezsiniz.

- Yerleştirilen deseni belirginleştirmek için, karakter boyutunu en az 50 pt (tercihen 70 - 80 pt arasında) ve karakter açısını 30 - 40 derece arasında olacak şekilde ayarlayın.

- 182×257 mm (71/4 ×101/2 inç) boyutunda ya da daha büyük boyutta kağıt kullanın.

- En az %70 beyazlıkta normal veya geri dönüşümlü kağıt kullanın.

- Dubleks yazdırma seçeneği, yazının ve desenlerin kağıttan görünebilir olmasını nedeniyle bu işlevi olumsuz etkileyebilir.

- [Kopyalama için veri güvenliği] işlevinin ayarlanmasıyla ilgili ayrıntılar için, bkz. yazıcı sürücüsü Yardım.