| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Tip 3 ve 4 bileşenleri rehberi

Bu bölüm, tip 3 ve 4 bileşenlerinin adları ve işlevlerini tanıtmaktadır.

- Havalandırma deliklerini, yanlarıne nesneler koyarak veya üzerine yaslanarak engellemeyin. Makine aşırı ısınırsa, bir arıza meydana gelebilir.

1. Oto Doküman Besleyicisi (ADF)

   ADF'ye bir dizi orijinal yüklerseniz, ADF orijinalleri otomatik olarak birer birer besler.

   Bu doküman besleyici çift taraflı orijinaller için kullanılabilir.

2. Dahili Tepsi 1

   Kopyalanan/yazdırılan kağıt ve faks mesajları buraya iletilir.

3. Havalandırma delikleri

   Aşırı ısınmayı önleyin.

4. Ana güç düğmesi

   Çalıştırma düğmesini çevirdikten sonra makine çalışmazsa, ana güç düğmesinin açık olup olmadığını kontrol edin. Kapalıysa, açın.

   Bkz. “Gücü Açma/Kapatma”.

5. Şaryo camı

   Orijinalleri yüzleri aşağı gelecek şekilde buraya yerleştirin.

6. Kontrol paneli

   Bkz. “Kontrol Paneli”.

7. Ön Kapak

   Makinenin içine ulaşmak için açın.

8. Kağıt kaseti 1, 2

   Kağıdı buraya yükleyin.

9. Alt Kağıt Kasetleri (isteğe bağlı)

   Kağıdı buraya yükleyin.

10. Çalıştırma düğmesi

    Gücü açmak için basın (çalıştırma düğmesi göstergesi yanar). Gücü kapatmak için, yeniden basın (çalıştırma düğmesi göstergesi söner).

    Bkz. “Gücü Açma/Kapatma”.

1. Havalandırma delikleri

   Aşırı ısınmayı önleyin.

2. Bypass Tepsisi

   OHP asetatları, yapışkanlı etiketler, şeffaf kağıtlar, zarflar ve özel boyutlu kağıtlar üzerine kopyalama ve yazdırma için kullanın.

3. Kağıt Desteği

   Bypass tepsisine A4'ten büyük kağıt yüklerken bu kağıt desteğini dışarı doğru çekin.

4. Alt Sağ Kapak

   Bir kağıt sıkışması meydana geldiğinde bu kapağı açın.

1. Havalandırma delikleri

   Aşırı ısınmayı önleyin.

- Seçenekler

- Kontrol paneli

- Gücü Açma/Kapatma