| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Ara Sayfa

Orijinal sayfa her değiştiğinde, bir ara sayfa eklenir. Aynı zamanda, eklenen ara sayfayı da yazdırabilirsiniz.

Her sayfa için bir ara sayfa eklendiği için, yazdırılan yüzeyleri koruyabilirsiniz. Bu işlev, OHP şeffaflarını kopyalarken kullanışlıdır.

- [1 Taraflı 2 Taraflı] ayarlanmışsa, ayarı iptal edin.

- Bu işlevi kullanmadan önce, ara sayfaların kasetini Kullanıcı Araçlarında Ara Sayfa Kaseti altında seçin. Ayrıntılar için, bkz., Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi.

Bypass tepsisine OHP şeffaflarını yerleştirirken

- Kopyala

- Boş

1. [Kapak/Ara Sayfa] öğesine basın.

2. Ara sayfalar için [Kopyala] veya [Boş] öğesini seçin ve daha sonra [OK] öğesine basın.

3. Orijinalleri kopyalamak için kağıtları içeren sayfa kasetini seçin.

   OHP şeffaflarına kopyalarken, bypass tepsisini kullanın.

- OHP şeffaflarını bypass tepsisine yerleştirirken, [] tuşuna basın ve Özel Kağıt bölümünde [OHP (Şeffaf)] seçin.

- Ara sayfa, kopya kağıdı veya OHP şeffaf ile aynı boyut ve yönde olmalıdır.

- Ara sayfalara kopyalama yapmazsanız, ara sayfalar toplam kopya sayısına dahil edilmez.

- OHP şeffaflara veya ince kağıda kopyalama