| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Sıkışan Kağıdın Çıkartılması

Bu bölüm sıkışan kağıdın nasıl çıkartılması gerektiğini açıklamaktadır.

- Makinenin içindeki parçalar sıcak olabilir. Birim içerisinde sıkışan bir kağıdı çıkarmak için dubleks ünitesinin soğumasını bekleyin.

- Sonlandırıcının içinde ya da ön kapak içinde sıkışan kağıdın nasıl çıkartılacağını açıklayan bir etiket vardır.

- Ekranın sağında ayrıntılı bir çıkartma talimatı görünürse, talimatı uygulayın.

- Sıkışan kağıdı çıkartmak için ayrıca[Sistem Durumu] bölümünde belirtilen prosedürü kullanabilirsiniz.

İlgili konular

A Harfi Görüntülendiği Zaman
B harfi görüntülendiği zaman
C Harfi Görüntülendiği Zaman
D Harfi Görüntülendiği Zaman
P görüntülendiğinde (Tip 1, 2)
P görüntülendiğinde (Tip 3, 4)
SR 3010 Ssonlandırıcı durumunda R görüntülendiğinde
1000-sayfa sonlandırıcısında R1 - R5 görüntülendiği zaman
SR 3000 Kitapçık sonlandırıcı kullanılırken R1 - R3 görüntülendiğinde
SR 3000 Kitapçık Sonlandırıcı durumunda R4 - R6 görüntülendiğinde
SR 3000 Kitapçık sonlandırıcı kullanılırken R7 - R11 görüntülendiğinde
SR3020 Kitapçık Sonlandırıcı durumunda R1 - R4 görüntülendiğinde
SR 3020 kitapçık sonlandırıcı durumunda R5 - R7 görüntülendiğinde
SR 3020 Kitapçık sonlandırıcısı durumunda R8 - R12 görüntülendiğinde
SR 3030 Sonlandırıcı durumunda R1 - R4 görüntülendiğinde
SR 3030 Sonlandırıcı durumunda R5 - R8 görüntülendiğinde
U harfi görüntülendiği zaman
Y harfi görüntülendiği zaman
Yüksek kapasiteli kasette (LCT) Y görüntülendiği zaman
Z harfi görüntülendiği zaman