KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Load Fax Journal

SmartDeviceMonitor for Admin'i başlatın.

[Group] menüsünden, [Search Device]öğesini seçin, ardından [IPv4], [IPX/SPX] veya [IPv4 SNMPv3]'e tıklayın.

Seçili protokolü kullanan makinelerin bir listesi görüntülenir.

Konfigürasyonunu değiştirmek istediğiniz makinenin protokolünü seçin.

IPv4 SNMPv3 kullanıyorsanız, kullanıcı kimlik doğrulamayı girin.

Listeden bir makine seçin, ardından [Tools] menüsünde [Load Fax Journal] öğesine tıklayın.

Bir Ağ tarayıcı açılır ve Web Image Monitor yöneticisi için kullanıcı oturum açma adını ve şifresini girmek üzere bir pencere görüntülenir.

Oturum açma kullanıcı adını ve şifreyi girin ve ardından [Oturum Aç]'a tıklayın.

Oturum açma kullanıcı adı ve şifresine ilişkin ayrıntılı bilgi için, ağ yöneticinize başvurun.

[Faks Günlüğü] alanı Web Image Monitor'de görüntülenir.

[Oturumu Kapat]'a tıklayın.

Web Image Monitor uygulamasından çıkın.

SmartDeviceMonitor for Admin'den çıkın.

- Ayrıntılı bilgi için [Faks Günlüğü] kısmındaki Yardım bölümüne bakın.

- Oturum açma kullanıcı adları ve şifreleri hakkında ayrıntılı bilgi için yönetici kılavuzu olan Güvenlik Referansı'na bakın.

- Web Image Monitor hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. "Web Image Monitor'ün Kullanımı".

- Web Image Monitor'ü Kullanma