KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Kullanıcı damgasını kaydetmek

Kullanıcı damgası olarak kullanılan bir görüntüyü tarar.

Damga görüntülerinin aralığı yükseklikte 10 - 297 mm (0,4 - 11,7 inç) ve genişlikte 10 - 432 mm (0,4 - 17,0 inç)'dir. Buna rağmen, eğer değer (5.000 mm2, 7,75 inç2) alanını aşıyorsa, otomatik olarak alan aralığı dahilinde düzeltilir.

Dört taneye kadar sıkça kullanılan görüntü hafızada saklanabilir.

1. Taban noktası

2. Şaryo camı

[Kullanıcı Araçları/Sayaç] tuşuna basın.

[Fotokopi / Doküman Sunucusu Özellikleri] öğesine basın.

[Damga] öğesine basın.

[Kullanıcı Damgası] öğesine basın.

[Damgayı Programla / Sil] öğesine basın.

[Program] öğesine basın ve programlamak istediğiniz damga numarasına basın.

Sayı tuşlarıyla kullanıcı adını (on karaktere kadar) girin ve daha sonra [OK] öğesine basın.

Sayı tuşlarıyla damganın yatay uzunluğunu girin ve daha sonra [] öğesine basın.

Sayı tuşlarıyla damganın yatay uzunluğunu girin ve daha sonra [] öğesine basın.

Kullanıcı damgası orijinalini şaryo camı üzerine yerleştirin ve daha sonra [Taramayı Başlat] öğesine basın.

Orijinal taranır ve damga kaydedilir.

[Çıkış] öğesine basın.

[Çıkış] öğesine basın.

Ekran, Kullanıcı Araçları/Sayaç/Sorgula ekranına geri döner.

[Çıkış] öğesine basın.

Ayarlardan çıkar ve kopyalamaya hazırlanır.

- 'ye sahip damga numaralarının halihazırda ayarları vardır. Henüz kaydedilmemiş damga numaraları `“Programlanmadı”` olarak işaretlenir.

- Damga numarası zaten kullanılıyorsa, makine bunun üzerine yazmak isteyip istemediğinizi sorar. [Evet] veya [Durdur] öğesine basın.

- Üzerine yazılmış bir damgayı geri yükleyemezsiniz.

- Kullanıcı damgası programlanırken orijinaller ADF'den taranamaz.

- Metnin nasıl girileceği hakkında ayrıntılar için, bkz. Makine Hakkında.