| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Bir Dosyayı Tekrar Gönderme

Makine hafızası, Hafıza İletimi ile başarıyla iletilemeyen dokümanları saklar. Bu dokümanları yeniden göndermek için bu işlemi kullanın.

- Faks Özellikleri menüsündeki Kullanıcı Parametrelerinde (anahtar 24, bit 0) "İletilemeyen dosyaları hafızada sakla" öğesini "Açık" olarak ayarlayın.

1. [İletim / Bilgi Değiştir] öğesine basın.

2. [İletim Dosyasını Kontrol Et / Durdur] öğesine basın.

3. Yeniden göndermek istediğiniz dosyayı seçin.

   Gönderilemeyen dosyalar için `"İlet.Başarsz"` görüntülenir.

   Birden fazla hedef belirtilmişse, yalnızca ilk önce belirttiğiniz hedefin adı ve gönderdiğiniz dokümanı almayan hedeflerin sayısı gösterilir.

4. [İletilemeyn.Dsy.İlet] öğesine basın.

   Bir hedef eklemek için [Hedef Ekle] öğesine basın ve hedefi belirtin.

5. [OK] seçeneğine basın.

   İletim başlar.

   Başka bir dosyayı yeniden göndermek için 3. adımdan itibaren tekrarlayın.

   İletimleri iptal etmek için [İletimi Durdur] öğesine basın.

6. [Çıkış] tuşuna iki kez basın.

   Bekleme ekranı görüntülenir.

- İletilemeyen dosyalar, Faks Özellikleri menüsündeki Kullanıcı Parametresi (anahtar 24, bit 1) öğesinde yaptığınız ayarlara bağlı olarak 24 veya 72 saat saklanır. Bkz. "Parametre Ayarları".