KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Kaset Ayırma

Bu işlevi, her doküman için çıkış konumunu ayırmak üzere kullanın, böylece alınan dokümanları kolaylıkla ayırabilirsiniz.

Faks çıkışı için isteğe bağlı sonlandırıcı birimi seçildiğinde, bir faks veya rapor yazdırılırken Kaset Ayırma işlevini kullanabilirsiniz.

Bu özellik, sonlandırıcı çıkış tepsisinde yığılan faksları ayırmada kullanışlıdır. Örneğin, bir önceki gelen faks sola çıkarılmışsa, bir sonraki gelen faks sağa çıkarılacaktır.

- İsteğe bağlı sonlandırıcı veya ayırma harmanlama tepsisi ünitesi gerekir.

- Bu işlevi, Faks Özellikleri menüsündeki Kullanıcı Parametreleri ile (anahtar 19, bit 0) açabilir ya da kapatabilirsiniz. Bkz. "Parametre Ayarları".

- Parametre Ayarları