KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Gelen dokümanları bypass tepsisinden kağıda yazdırma

Belirtilen Gönderenler'den gönderilen dokümanları bypass tepsisinden kağıda yazdırabilirsiniz.

Faks Özellikleri menüsündeki "Özel Gönderen Programla" kısmında aşağıdaki ayarları yapınız:

- Özel bir gönderen programlayın ve kağıt kaseti türü için Bypass Tepsisi'ni seçin.

- "İlk Ayar" öğesinde "Özel Alım İşlevi" seçeneğini açın.

Özel Göndereni Programlama hakkındaki ayrıntılar için, bkz. "Faks Özellikleri".

- Bypass tepsisine maksimum 100 sayfa standart kağıt yükleyebilirsiniz.

- Bypass tepsisinde kağıt kasetine (kasetlerine) yüklenmeyen bir kağıt boyutunu kullanabilirsiniz.

- Bu makine A6, B6 JIS, A5, B5 JIS, A4, B4 JIS, A3 (81/2 × 11, 8 × 13, 10 × 15, 11 × 17) boyutundaki kağıtları algılar. Farklı boyutta kağıt yüklediğinizde, kağıt boyutunu belirtin. Ancak belirtilen kağıt boyutuyla bypass tepsisinde ayarlanan kağıt boyutu uygun değilse, kağıt sıkışıklığı meydana gelebilir ya da görüntü kesik biçimde yazdırılabilir.

- A4 kağıttan daha küçük kağıda yazdırılan dokümanlar kısaltılabilir veya sayfalara bölünebilir.

- 600 mm'den uzun kağıtlar kırışabilir, gönderilmeyebilir veya sıkışabilir.

- Yazdırma alanı isteğe bağlı hafıza genişletmeye, çözünürlüğe ve orijinallerin dikey uzunluğuna bağlıdır.

- Bu işlevi kullanırsanız, Görüntü Döndürme ve 180 derece döndürmeyle yazdırma kullanılamaz.