KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Tip 1 ve 2 kullanıcıları için

Konfigürasyon:

Masaüstü

Fotoduyarlılık türü:

OPC drum'ı

Orijinal tarama:

CCD yoluyla tek boyutlu aralıksız tarama

Fotokopi işlemi:

Kuru elektrostatik iletim sistemi

Development:

Kuru iki-bileşenli manyetik fırça geliştirme sistemi

Fırınlama:

Yağsız belt fırınlama

Tarama çözünürlüğü:

- 600 dpi × 600 dpi

Fotokopi/Yazdırma çözünürlüğü:

- 600 dpi × 600 dpi

- 1200 dpi × 1200 dpi (sadece yazıcı işlevi için)

Şaryo camı:

Sabit orijinal şaryo camı

Orijinalin referans konumu:

Arka sol köşe

Isınma süresi (23°C, hesaplanmış gerilim):

- Tip 1, 2: 27 saniye

Orijinaller:

Sayfa/kitap/nesneler

Maksimum orijinal boyutu:

A3, 11 × 17

Fotokopi kağıt boyutu:

- Kasetler: A3 - A5, 11 × 17 - 81/2 × 11, 8K (267 × 390 mm) , 16K (195 × 267 mm)

- Bypass: A3 - A6, 12 × 18 - 51/2 × 81/2, 8K (267 × 390 mm) , 16K (195 × 267 mm)

- Bypass (özel boyut): Dikey: 90,0 - 305,0 mm, 3,6 - 12,1 inç

  Yatay: 148,0 - 600,0 mm, 5,83 - 23,7 inç

- Dubleks: A3 - A5, 11 ×17 - 81/2 × 11, 8K (267 × 390 mm), 16K (195 × 267 mm)

Kağıt ağırlığı:

- Kasetler: 60,0 - 256,0 g/m2, 16 lb. - 68 lb.

- Bypass: 60,0 - 256,0 g/m2, 16 lb. - 68 lb.

- Dubleks: 60,0 - 169,0 g/m2, 16 lb. - 45 lb.

Kalın kağıtla ilgili öneriler ve ayrıntılar için bkz. “Kalın Kağıt”.

Çoğaltılmayan alan (Fotokopi):

- Ön kenar: 3,7 - 6,7 mm, 0,15 - 0,26 inç (81 g/m2, 22,0 lb.'den ağır kağıtlar için 2,7 - 5,7 mm, 0,10 - 0,22 inç)

- Arka kenar: 0,5 - 6,0 mm, 0,19 - 0,24 inç

- Sol ve Sağ: 0,5 - 4,0 mm, 0,19 - 0,16 inç

İlk kopyalama/yazdırma süresi:

- Tip 1, 2:

  - Renkli: 8.0 saniye veya daha az

  - S&B: 5.0 saniye veya daha az

(A4, 81/2 × 11, %100 çoğaltma, şaryo camı üzerinde Kaset 1'den besleme)

Kopyalama hızı (Tam Renkli / Siyah Beyaz):

- Tip 1:

  - 28/28 kopya/dakika (A4, 81/2×11)

- Tip 2:

  - 33/33 kopya/dakika (A4, 81/2×11)

Çoğaltma oranı:

Önayarlı çoğaltma oranı:

- Büyütme

  Metrik versiyon | İnç versiyonu
  --- | ---
  %400 | %400
  %200 | %200
  %141 | %155
  %122 | %129
  %115 | %121

- Tam boyut

  Metrik versiyon | İnç versiyonu
  --- | ---
  %100 | %100

- Küçültme

  Metrik versiyon | İnç versiyonu
  --- | ---
  %93 | %93
  %82 | %85
  %75 | %78
  %71 | %73
  %65 | %65
  %50 | %50
  %25 | %25

Yakınlaştırma: %25 ile %400, %1'lik aralıklarla

Maksimum sürekli kopyalama işlemi:

999 sayfa

Kağıt kapasitesi (80 g/m2, 20 lb.):

- Kaset1, 2: 550 sayfa

- Bypass tepsisi: 100 sayfa

Güç kaynağı:

220 - 240 V, 50/60 Hz, 8 A veya daha fazla

Lütfen güç kablosunu bir güç kaynağına, yukarıda gösterildiği gibi bağladığınızdan emin olun. Güç kaynağıyla ilgili ayrıntılar için bkz. "Güç Bağlantısı".

Güç tüketimi:

- Sadece ana ünite

  | Tip 1 | Tip 2
  --- | --- | ---
  Isınma | 1600 W | 1600 W
  Beklemede | 216 W | 216 W
  Yazdırma sırasında | 761 W | 787 W
  Maksimum | 1600 W | 1600 W

- Tüm sistem

  | Tip 1 | Tip 2
  --- | --- | ---
  Isınma | 1600 W | 1600 W
  Beklemede | 226 W | 226 W
  Yazdırma sırasında | 855 W | 881 W
  Maksimum | 1600 W | 1600 W

- Tüm sistem ana ünite, Kitapçık Sonlandırıcısı SR3000, köprü ünitesi, alt kağıt kasetleri, yüksek kapasiteli kaset (LCT), ve oto doküman besleyiciden oluşur.

Boyutlar (G × D × Y şaryo camına kadar):

Tip 1, 2: 670 × 671 × 760 mm, 26,4 × 26,5 × 30,0 inç

Ana ünite alanı (G× D):

Tip 1, 2: 1,065 × 671 mm, 42,0 × 26,5 inç

Ses emisyonu:

- Ses gücü seviyesi:

  - Sadece ana ünite

    | Tip 1 | Tip 2
    --- | --- | ---
    Beklemede | 39,5 dB (A) değerinden daha az | 39,5 dB (A) değerinden daha az
    Kopyalama | 63,2 dB (A) değerinden daha az | 63,4 dB (A) değerinden daha az

  - Tüm sistem

    | Tip 1 | Tip 2
    --- | --- | ---
    Beklemede | 39,7 dB (A) değerinden daha az | 39,7 dB (A) değerinden daha az
    Kopyalama | 69,5 dB (A) değerinden daha az | 70,3 dB (A) değerinden daha az

- Ses basınç seviyesi:

  - Sadece ana ünite

    | Tip 1 | Tip 2
    --- | --- | ---
    Beklemede | 29,1 dB (A) değerinden daha az | 29,1 dB (A) değerinden daha az
    Kopyalama | 50,6 dB (A) değerinden daha az | 50,6 dB (A) değerinden daha az

  - Tüm sistem

    | Tip 1 | Tip 2
    --- | --- | ---
    Beklemede | 26,5 dB (A) değerinden daha az | 26,5 dB (A) değerinden daha az
    Kopyalama | 55,2 dB (A) değerinden daha az | 56,0 dB (A) değerinden daha az

    - Ses gücü seviyesi ve ses basıncı seviyesi ISO 7779 uyarınca ölçülen gerçek değerlerdir.

    - Ses gücü seviyesi ile ses basıncı seviyesi, seyircinin konumundan ölçülmektedir.

    - Tüm sistem ana ünite, otomatik doküman besleyici, dahili tepsi 2 (1 raflı tepsi), alt kağıt kasetleri, yüksek kapasiteli kaset (LCT), köprü ünitesi, Kitapçık Sonlandırıcısı SR3000 ve Kitapçık Sonlandırıcısı SR3000 için delgeç setinden oluşmaktadır.

Ağırlık:

Tip 1, 2: Yaklaşık 110 kg, 242,6 lb.

- Kalın Kağıt

- Güç Bağlantısı