KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# SMTP sunucusunu atlama

E-posta dokümanlarını SMTP sunucusuna bağlanmadan doğrudan hedeflerine gönderebilirsiniz.

Normalde e-posta SMPT sunucusu üzerinden gönderilir. Ancak bu özellikle hedef e-posta adresinin etki alanı kısmı SMTP sunucusunun adresi olarak okunur ve iletim, SMTP sunucusunu atlar. Bu da sunucu üzerindeki yükü azalttığı için e-postalarınızı sunucudan hedefe iletim süresini hesaba katmadan gönderebilirsiniz.

- Bu işlevi kullanmak için, aşağıdaki ayarlar yapılmalıdır.

  - "Sistem Ayarları", "SMTP Sunucusu" öğesinde, "Dosya Aktarımı" seçeneğinde bağlantı noktasını numarasını "25" olarak ayarlayın.

  - Karşı tarafın ana bilgisayar adını e-posta adresinin etki alanı kısmı olarak belirlemek için DNS sunucusunda karşı tarafın ana bilgisayar adını kaydedin.

  - Bu ayarlar hakkında ayrıntılar için, bkz. Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi.

- Karşı tarafın IP adresi DNS sunucusunda kayıtlı değilse e-posta adresinin etki alanı kısmında IP adresini belirleyin.

- Bir dokümanı IPv6 ağı üzerinden göndermek için etki alanı kısmı olarak karşı tarafın ana bilgisayar adını (IP adresi değil) belirlemeniz gerekir.

- Bu işlevi kullanmak için, diğer tarafın bilgisayarı veya sunucusu şu özelliklere sahip olmalıdır:

  - e-postanın alınabileceği bir ortamda olması

  - bu makineyle aynı LAN'a bağlı

  - SMTP alımını destekleyen ve alım protokolü SMTP'ye ayarlanmış

- Bu işlevi kullanarak e-posta gönderildiğinde karşı tarafın bilgisayarı veya sunucusunda SMTP kimlik doğrulama ayarı devre dışı kalır.

- Diğer taraftan bu işlev kullanılarak e-posta gönderilirse, alım başarısız olsa bile gönderene E-posta Hata Bildirimi gönderilmez.

- Bu işlev kullanılarak e-posta gönderilirse, iletim başarısız olsa bile sunucudan hata bildirim e-postası gönderilmez.

- Bu işlevi kullanırken, makinede kayıtlı yöneticinin e-posta adresine e-posta gönderemezsiniz.

Hedef belirtme şu iki yolla yapılır:

Diğer tarafın ana bilgisayar adını belirleyerek

Karşı tarafın ana bilgisayar adını e-posta adresinin etki alanına ekleyerek bir hedefin e-posta adresini belirtin. @ iminden sonra adresi şu şekilde belirleyin: "ana bilgisayar adı", ". (nokta)" ve "etki alanı adı".

xxxx@diğer tarafın ana bilgisayar adı.etki alanı adı

Örneğin karşı tarafın e-posta adresi "abc@defcompany.com" şeklindeyse ve ana bilgisayar adı "HOST" ise:

abc@HOST.defcompany.com

Karşı tarafın IP adresini belirleyerek

E-posta adresinin etki alanını karşı tarafın IP adresine değiştirerek hedefin e-posta adresini belirtin.

xxxx@[diğer tarafın IP adresi]

Örneğin karşı tarafın e-posta adresi "abc@company.com" şeklindeyse ve IP adresi "192.168.1.10" ise:

abc@[192.168.1.10]

SMTP sunucusunu atlamak için aşağıdaki işlemi kullanın:

[SMTP] öğesine basın.

[Hayır] seçeneğine basın.

[OK] seçeneğine basın.

- Hedefleri doğrudan belirlemek için [Manüel Giriş] seçeneğini kullanırsanız her hedef için SMTP sunucusunun kullanılıp kullanılmayacağını belirleyebilirsiniz.

- Hedefleri seçmek için hedef listesini kullanırsanız Adres Defteri seçeneğinde belirlenen SMTP suncusu ayarı etkinleşir.