KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# route

Yönlendirme tablosunu görmek ve kontrol etmek için "route" komutunu kullanın.

Belirtilen yönlendirme bilgisi ekranı

`msh> route get “destination”`

- IPv4 adresini hedefe belirle.

  Hedef adresi olarak "0.0.0.0" belirtilemez.

Belirtilen IPv4 hedefini etkinleştirme/devre dışı bırakma

`msh> route active {host|net} “destination” {on|off}`

- {host|net} belirtmezseniz, ana makine ayarı otomatik olarak seçilir.

IPv4 Yönlendirme Tablosunun Eklenmesi

`msh> route add {host|net} “destination” “gateway”`

- "hedef" öğesine bir ana makine veya ağ yönlendirmesi ve tablodaki "gateway" öğesine bir ağ geçidi adresi ekler.

- Hedef ve ağ geçidine IPv4 adresini belirtin.

- {host|net} belirtmezseniz, ana makine ayarı otomatik olarak seçilir.

- "0.0.0.0"ı hedef adres olarak belirtemezsiniz.

Varsayılan IPv4 Ağ Geçidinin Ayarlanması

`msh> route add default “gateway”`

Belirlenen IPv4 hedefinin Yönlendirme Tablosundan silinmesi

`msh> route delete {host|net} “destination”`

- {host|net} belirtmezseniz, ana makine ayarı otomatik olarak seçilir.

- Hedefin IPv4 adresi belirtilebilir.

IPv6 Varsayılan Ağ Geçidi Ayarı

`msh> route add6 default gateway`

Belirli bir IPv6 hedefinin Yönlendirme Tablosuna eklenmesi

`msh> route add6 “destination” “prefixlen[1-128]” “gateway”`

- Hedef ve ağ geçidine IPv6 adresi belirtin.

- Adresin ön eki 1 ve 127 arasındaysa, ağ seçilir. Adresin ön eki 128 ise ana makine seçilir.

- Aynı hedef ve ön eke sahip bir kaydı onaylı bir kayıt olarak kaydedemezsiniz.

- Hedefinde "0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000" kullanılan bir kaydı kaydedemezsiniz.

Belirlenen IPv6 hedefinin Yönlendirme Tablosundan silinmesi

`msh> route delete6 “destination” “prefixlen”`

- Hedef ve ağ geçidine IPv6 adresi belirtin.

Belirtilen IPv6 yön bilgisi hakkında bilgi görüntüle

`msh> route get6 “destination”`

- Hedef ve ağ geçidine IPv6 adresi belirtin.

Belirtilen IPv6 hedefini etkinleştirme/devre dışı bırakma

`msh> route active6 “destination” “prefixlen[1-128]” {on|off}`

Yön başlatma

`msh> route flush`

- IPv4 yönlendirme tablosu maksimum sayısı 16'dır.

- IPv6 yönlendirme tablosu maksimum sayısı 2'dir.

- Harici ağ üzerinden aygıtlarla iletişim kurarken bir ağ geçidi adresi belirleyin.

- Aynı ağ geçidi adresi tüm arayüzler tarafından kullanılır.

- "Prefixlen" 1 ve 128 arasında bir sayıdır.