| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# WSD portunu kullanmak

Bu bölüm, WSD portu kullanıldığında kurulumu açıklamaktadır.

- WSD bağlantı numarası, sadece Windows Vista altında kullanılabilir.

- Windows Vista altında kurmak için, Yazıcıları Yönetme iznine sahip bir hesabınız olmalıdır. Yönetici olarak oturum açın.

- Yazıcı, WSD kullanılarak bağlanıyorsa, çift yönlü iletişim mümkün değildir. Çift yönlü iletişim hakkında ayrıntılar için, bkz. "Yazıcı için Seçenek Ayarları Yapmak".

- Sadece yazıcı ve bilgisayar aynı segmentte ise veya Windows Vista "Ağ bulma" etkin kılınmışsa, yazıcıya bağlanamazsınız. Ayrıntılar için, bkz. Windows Yardım.

- Yazıcı için Seçenek Ayarlarını Yapmak

İlgili konular

PCL ya da RPCS yazıcı sürücüsünü (IPP) kurma