| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# İletim Modları

İki tip iletim vardır: Hafızadan İletim ve Anında iletim.

- Önemli dokümanlar gönderirken alıcıları aramanız ve onay almanız önerilir.

Hafızadan İletim

Orijinal hafızaya kaydedildikten sonra iletim otomatik olarak başlar. Aceleniz olup dokümanı yanınıza almak istediğinizde kullanışlı bir özelliktir. Aynı orijinali birkaç hedefe de gönderebilirsiniz (yayın). Yayın ve Paralel Hafızadan İletim hakkında ayrıntılar için bkz. "Paralel Hafızadan İletim" ve "Yayın sıralaması".

Anında İletim

Hedef numarasını hemen arar ve orijinali tararken bu numaraya gönderir. Orijinali hızlı bir şekilde göndermek istediğinizde veya gönderdiğiniz hedefi kontrol etmek istediğinizde son derece kullanışlıdır. Bu tip bir iletimi kullanırken orijinal hafızaya kaydedilmez. Sadece tek bir adres belirtebilirsiniz.

Normalde makine Hafızadan İletim modundadır. Modu Anında İletim'e çevirmek için [Anı.İltm.] seçeneğine basınız.

- Makineyi güç açıldığında veya [Sil Modları] tuşuna basıldığında hemen Hafızadan İletim moduna veya Anında İletim moduna girmesini sağlayacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bkz. "İletim İşlevi Varsayılanlarını Ayarlama".

- Paralel Hafızadan İletim

- Yayın sırası

- İletim İşlemi Varsayılanlarını Ayarlama

İlgili konular

İletim Türünü Seçme
Hafızadan İletim
Anında İletim
İletim Onayını Görüntüleme