| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# telnet'in Kullanılması

telnet'i kullanmak için aşağıdaki prosedürü kullanın.

- Uzaktan bakım işleminin gerçekleştirilebilmesi için aynı anda yalnızca tek bir kullanıcı oturum açabilir.

- Windows Vista kullanıyorsanız, telnet sunucusu ve telnet istemcisini önceden etkinleştirmelisiniz.

1. telnet'i başlatmak için makinenin IP adresini veya ana makine adını kullanın.

   `% telnet “IP address”`

2. Kullanıcı adı ve parolanızı girin.

   Kullanıcı adı ve parolasına ilişkin ayrıntılı bilgi almak için, ağ yöneticinize başvurun.

   Kullanıcı kimlik doğrulaması için bir oturum açma kullanıcı adı ve parola girin.

   Kullanıcı kodu kimlik doğrulaması için Kullanıcı Adı bölümünde bir kullanıcı kodu girin.

3. Bir komut girin.

4. telnet'ten çıkın.

   `msh> logout`

   Değişikliklerin kaydedilmesi konusunda bir yapılandırma mesajı görüntülenir.

5. Değişiklikleri kaydetmek için "yes" (evet) girin ve ardından [Giriş] tuşuna basın.

   Değişiklikleri kaydetmek istemiyorsanız, "no" (hayır) girin ve ardından [Giriş] tuşuna basın. Diğer değişiklikler için komut satırına "return" (dön) girin ve [Giriş] tuşuna basın.

- "Can not write NVRAM information" (NVRAM bilgisi yazılamıyor) mesajı görüntülenirse, değişiklikler kaydedilmez. Yukarıdaki prosedürü tekrar edin.

- Değişiklikler kaydedildiğinde, ağ arayüz kartı değişikliklerle birlikte otomatik olarak sıfırlanır.

- Ağ arayüz kartı sıfırlandığında, yazdırması süren iş yazdırılacaktır. Ancak yazdırma kuyruğundaki işler iptal edilecektir.