KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# PCL veya RPCS yazıcı sürücüsünü kurmak (IPP)

Şu anda çalışan tüm uygulamalardan çıkın.

CD-ROM'u CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.

Kurulum başlar.

Bir arayüz dili seçin ve ardından [OK] tuşuna tıklayın.

Varsayılan arayüz dili İngilizce'dir.

[PCL/RPCS Yazıcısı Sürücüleri] öğesine tıklayın.

Yazılım lisans sözleşmesi [Lisans Sözleşmesi] iletişim kutusunda görünür.

Anlaşmayı okuduktan sonra, [Anlaşmayı kabul ediyorum.]'u tıklayın ve [Sonra >] öğesine tıklayın.

Kullanmak istediğiniz yazıcı sürücüsünü [Program Seç] iletişim kutusundan seçin.

Birkaç yazıcı sürücüsünü seçebilirsiniz.

[Sonra >] öğesine tıklayın.

Kullanmak istediğiniz yazıcı modelini seçin.

Yazıcı adı ['Yazıcı Adı' için ayarları değiştir] kutusunda değiştirilebilir.

Yazıcı ayarlarını görüntülemek için yazıcı adını çift tıklatın.

[Yorum], [Sürücü], ve [Port] içinde gösterilen ayrıntılar işletim sistemi, yazıcı modeli ve porta bağlı olarak değişmektedir.

[Port] ve daha sonra [Ekle] öğesine tıklayın .

[SmartDeviceMonitor] ve daha sonra [OK]'ye tıklayın.

[IPP] öğesine tıklayın.

[Yazıcı URL] kutusunda, "http://printer'amp;apos;s IP address/printer" yı yazıcı'amp;apos;nın adresi olarak girin.

Sunucu yetkilendirmesi verilmişse, SSL'yi etkin kılmak için (şifrelenmiş iletişim için protokol), "https://printer'amp;apos;s IP address/printer" girin (Internet Explorer 5.01 veya daha üstü bir sürüm kurulmuş olmalıdır). (örnek IP adresi: 192.168.15.16)

`http://192.168.15.16/printer`

`https://192.168.15.16/printer`

"http://yazıcı'amp;apos;nın IP adresi/ipp"'yi yazıcı'amp;apos;nın adresi olarak girebilirsiniz.

[IPP Port Adı]'ndaki yazıcıyı tanımlamak için bir ad girin. Mevcut tüm portlardan birinden farklı bir ad kullanın.

Burada bir ad belirtilmemişse, [Yazıcı URL'si] kutusuna girilen adres IPP port adı olur.

Gerekli ayarları yapmak için [Ayrıntılı Ayarlar] öğesine tıklayın.

Ayarlar hakkında ayrıntılar için, bkz. SmartDeviceMonitor for Client Yardım.

[OK] öğesine tıklayın.

Seçilen yazıcının portunun [Port]'ta gösterildiğini kontrol edin.

Gerekirse kullanıcı kodu belirleyin.

En fazla 8 sayısal karakter girilebilir. Alfabetik karakterler veya semboller girilemez.

Yazıcıyı varsayılan olarak yapılandırmak için [Varsayılan Yazıcı] kontrol kutusunu seçin.

[Devam] öğesine tıklayın.

Kurulum başlar.

Kurulum tamamlandıktan sonra, bilgisayarın şimdi veya daha sonra yeniden başlatılması seçeneklerinden birini seçin ve ardından [Sonlandır] öğesine tıklayın.

Kurulumu tamamlamak için bilgisayarı yeniden başlatın.

- Seçili yazılımın kurulumunu durdurmak için, kurulum tamamlanmadan önce [İptal] öğesine tıklayın.

- Auto Run işlevi belirli işletim sistemi ayarlarıyla çalışmayabilir. Bu durumda, CD-ROM kök dizinindeki "Setup.exe" dosyasını çalıştırın.

- Bir kullanıcı kodunun ayarlanması, bir SmartDeviceMonitor for Admin kullanıcısına, her bir kullanıcının yazdırdığı sayfaların sayısı ile ilgili istatistikleri görüntülemesine ve kontrol etmesine olanak tanır. Ayrıntılı bilgi için, bkz. SmartDeviceMonitor for Admin Yardımı.

- Yazıcı sürücüsünün yeni bir sürümü önceden kuruluysa bir mesaj görünür. Bu durumda, Auto Run kullanarak yazıcı sürücüsünü kuramazsınız. Yazıcı sürücüsünü yine de kurmak istiyorsanız, [Yazıcı Ekle] seçeneğini kullanın. Bkz., Sorun Giderme.