KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# SmartDeviceMonitor for Client Portunu kullanmak

- Windows 2000 / XP / Vista ve Windows Server 2003 / 2003 R2 altında SmartDeviceMonitor for Client kurmak için, Yazıcıları Yönetme iznine sahip bir hesabınız olmalıdır. Yönetici olarak oturum açın

- SmartDeviceMonitor for Client portunu kullanırken yazıcı sürücüsünü kurmadan önce SmartDeviceMonitor for Client'i kurun.

İlgili konular

SmartDeviceMonitor for Client programını kurmak
PCL veya RPCS yazıcı sürücüsünü kurmak (TCP/IP)
PCL veya RPCS yazıcı sürücüsünü kurmak (IPP)
SmartDeviceMonitor for Client için port ayarlarını değiştirmek