| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Zımbalama Önlemleri

- Zımbalama işlemi yalnızca kurulu olan isteğe bağlı sonlandırıcıyla yapılabilir.

Zımbalı yazdırma aşağıdaki koşullar altında iptal edilecektir:

- Zımbalanacak sayfa sayısı azami sayıyı aşarsa.

- Zımbalanamayan bir kağıt boyutu seçilirse.

- Zımbalanamayan bir kağıt tipi seçilirse.

- Zımbalama için saptanan konumlar dışında başka bir konum belirtilirse.

- Dubleks modundaki yön ile zımba konumu arasında uyuşmazlıklar varsa.

- Antet modundaki yön ile zımba konumu arasında uyuşmazlıklar varsa.

- Kağıtlar farklı uzunluklarda ancak benzer genişliklerde sayfalar içeriyorsa (A4 ve A3 ,11"17" ve 81/2"11" gibi) ve kağıt boyutları tek bir iş üzerinde karıştırılmışsa.

- Bypass tepsisinden kağıt beslerken.

- Tel zımba tükendiğinde ve Otomatik Devam ayarlı olduğunda (Mesaj görüntülendikten sonra yazdırma işlemi zımbalama olmadan devam edecektir).

- Yalnızca 1 sayfa yazdırıldığında.

- Tel zımba tükendiğinde.

- Zımbalama iptal edildiğinde `"Zımbalama iptal edildi."` mesajı görünür.

- İsteğe bağlı Sonlandırıcı (Tip 1 ve 2: Sonlandırıcı SR 790, Kitapçık Sonlandırıcı SR 3000, Sonlandırıcı SR 3010) (Tip 3 ve 4: Sonlandırıcı SR 790, Kitapçık Sonlandırıcı SR 3020, Sonlandırıcı SR 3030) takılıysa, kağıt ayardan bağımsız olarak sonlandırıcı ayırma tepsisinden çıkacaktır.

- Antetli kağıda yazdırma yaparken zımbalama belirlenen konumda olmayabilir.

- Sonlandırıcı (Tip 1 ve 2: Sonlandırıcı SR 790, Kitapçık Sonlandırıcı SR 3000, Sonlandırıcı SR 3010) (Tip 3 ve 4: Sonlandırıcı SR 790, Kitapçık Sonlandırıcı SR 3020, Sonlandırıcı SR 3030) takılıyken bile zımba ayarlarını yapamıyorsanız, isteğe bağlı parçalar yazıcı sürücüsünde doğru ayarlanmamış olabilir. Yazıcı sürücüsünde isteğe bağlı parça ayarlarını düzeltin. Ayrıntılar için, bkz. yazıcı sürücüsü Yardımı.

- Sonlandırıcı başka bir işlevin işi için kullanılırken (örneğin bir kopya işi), yazdırma o iş bittikten sonra başlar.

- Zımbalama yaparken yazıcı sürücüsündeki kağıt boyutu ve yönünü ayarladığınızdan emin olun.

- Dubleks yazdırma seçildiğinde, tel zımba konumlarını ciltleme yönünde ayarlayın.

- Kullanmakta olduğunuz uygulamaya bağlı olarak, yazdırma ayarları kaydedilmeyebilir ve yazdırılan sonuç beklenildiği gibi olmayabilir.

- Zımba işlevini yazıcı sürücüsü ayarlarında ayarlarken, uygulamanın yazdırma ayarlarında bir setleme seçeneğinin seçilmediğinden emin olun. Uygulamada bir setleme seçeneği seçilirse, yazdırma istenilen şekilde olmayacaktır.

- İsteğe bağlı Sonlandırıcı (Tip 1 ve 2: Sonlandırıcı SR 790, Kitapçık Sonlandırıcı SR 3000, Sonlandırıcı SR 3010) (Tip 3 ve 4: Sonlandırıcı SR 790, Kitapçık Sonlandırıcı SR 3020, Sonlandırıcı SR 3030) kullanırken aşağıdaki kağıt boyutları Karışık Boyut modu ile zımbalanabilir.

  - A3 ve A4

  - B4 ve B5

  - 11"17" ve 81/2"11"