| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Zarflar

Bu bölümde, zarfların yüklenmesi açıklanmaktadır.

- Yalnızca aşağıda gösterildiği gibi zarf (1) ve (3) desteklenmektedir.

Zarf türleri | Desteklenir/Desteklenmez
--- | ---
| Desteklenir *1
| Desteklenir *1
| Desteklenir *1

*1 Kapakların uzunluğu ve biçimine bağlı olarak zarf (1) ve (3) kullanılırken kağıt sıkışması meydana gelebilir.

- Zarflara yazdırmak istediğinizde, bunları bypass tepsisine yerleştirin ve uygun kağıt türünü tanımladığınızdan emin olun.

  Bkz. Kopyalama ve Doküman Sunucusu Referansı ve Yazıcı Referansı.

- Zarflar için teknik özellikler aşağıda belirtilmiştir:

  | Metrik versiyon | İnç versiyonu
  --- | --- | ---
  Ağırlık | 72 - 90 g/m2 | 19 - 24 lb.
  Tavsiye edilen ağırlık ve boyut | 80 g/m2, 114 × 229 mm (C5/6) 80 g/m2, 114 × 162 mm (C6) 95 g/m2, 162 × 229 mm (C5) | 24 lb., 41/8 × 91/2 (Com10)

- Zarf yüklemeden önce, bir kalem veya cetvel yardımıyla zarfların ön kenarlarını (makineye giren kenar) düzeltin.

- Bazı zarf tipleri sıkışmaya, kırışmaya veya kalitesiz yazdırmaya neden olabilir.

- Zarfın kısımları farklı kalınlıktaysa, zarf yazdırma kalitesi dengesiz olabilir. Yazdırma kalitesini kontrol etmek için bir veya iki zarf yazdırın.

- Sıcak ve nemli bir ortamda, zarf buruşuk veya düşük yazdırma kalitesinde çıkabilir.