KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# yerinin manuel olarak belirlenmesi

Bu bölümde SMB klasörünün yerinin manüel olarak nasıl belirleneceği açıklanmaktadır.

"Yol" altında [Değiştir] öğesine basın.

Klasörün bulunduğu yolu girin.

[OK] seçeneğine basın.

Girilen yol biçimi doğru değilse bir mesaj görüntülenir. [Çıkış] tuşuna basıp yolu yeniden girin.

- Yolu şu formatı kullanarak girin: "\\SunucuAdı\Paylaşılan- Ad\YolAdı".

- Bir IPv4 adresi de girebilirsiniz.

- Azami 128 karakter kullanarak bir yol girebilirsiniz.