| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Sıkışan Kağıdın Yerinin Saptanması

Bir sıkışma olursa, sıkışan kağıdı ya da orjinali kapağın veya sonlandırıcının içindeki etikette belirtilen prosedürleri izleyerek çıkartın.

Sıkışma, kontrol panelinde görüntülenen harfin bulunduğu yerde meydana gelmiştir.

1. Sıkışan kağıdı çıkarmak istediğiniz yerin bulunduğu bölümün tuşuna basın.

2. Her basamak tamamlandıktan sonra [Sonraki] tuşuna basın. Bir önceki adıma geri dönmek için, [Önceki] tuşuna basın.

3. Sıkışan tüm kağıtlar çıkartıldıktan sonra, makineyi orijinal durumuna geri getirin.

- Birden fazla sıkışmaya işaret ediliyor olabilir. Eğer bu olursa, gösterilen tüm alanları kontrol edin.