KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# SUB Kodu Aktarım Raporu

Alım İstasyonlarına iletim sonuçlarını kontrol edebilirsiniz. Makine, Alım İstasyonlarına iletimi tamamladığında bu raporu yazdırır.

- Faks Özellikleri menüsündeki Kullanıcı Parametreleri (anahtar 04, bit 1) seçeneğini kullanarak SUB Kodu Aktarım Raporunun otomatik yazdırılıp yazdırılmayacağını seçebilirsiniz.

- Faks Özellikleri menüsündeki Kullanıcı Parametreleri (anahtar 04, bit 7) ile orijinal görüntünün bir kısmının raporda yazdırılıp yazdırılmayacağını ayarlayabilirsiniz.

- Parametre Ayarına ilişkin ayrıntılar için, bkz. "Parametre Ayarları".

- gProgramlanmamışh ibaresi, son alıcı programlanmadığı için dokümanın gönderilemediğini gösterir.

- “--“, e-posta veya İnternet Faksı dokümanının bu makinede programlanan posta sunucusuna gönderildiğini gösterir.

- Grupta programlayabileceğiniz azami hedef sayısı için bkz. "Azami Değerler".

- Parametre Ayarları

- Azami Değerler