| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# E-posta Alımı

Bu bölümde makinenin e-posta alım işlevleri açıklanmıştır.

Bir e-postaya TIFF-F dosyası eklenmişse makine e-postayı İnternet Faksı ile alır. E-postaya JPEG veya PDF dosyası eklenmişse makine e-postayı Yazdırılacak Posta ile alır.

Alınan bir e-postadan sadece bir ekli dosya yazdırılabilir.

E-postaya çok sayıda dosya eklendiğinde alım yöntemi ve yazdırılan dosya, dosya tipine ve eklenen dosyaların sırasına göre değişir.

Eklenmiş dosya tipi | Yazdırılacak dosya | Alım yöntemi
--- | --- | ---
Yazı | Yazı | İnternet Faksı
YazıTIFF | YazıTIFF | İnternet Faksı
YazıJPEG | JPEG | Yazdırılacak Posta
YazıTIFFJPEG | JPEG | Yazdırılacak Posta
YazıJPEGTIFF | JPEG | Yazdırılacak Posta
TIFFTIFF.... | TIFFTIFF.... | İnternet Faksı
JPEG(1)JPEG(2).... | JPEG(1) | Yazdırılacak Posta
TIFFJPEG | JPEG | Yazdırılacak Posta
JPEGTIFF | JPEG | Yazdırılacak Posta
YazıPDF | PDF | Yazdırılacak Posta
TIFFPDF | PDF | Yazdırılacak Posta
JEPGPDF | JPEG | Yazdırılacak Posta
PDFJEPG | PDF | Yazdırılacak Posta
PDF(1)PDF(2).... | PDF(1) | Yazdırılacak Posta

Başka tipte dosyalarla birlikte JPEG veya PDF dosyalar da eklenmişse makine e-postayı Yazdırılacak Posta ile alır. Sadece ilk JPEG veya PDF dosyası yazdırılır ve diğer dosyalar silinir.

- Alım Protokolü POP3 veya IMAP4 olarak ayarlanmışsa, makineyi sunucudan alınan e-postayı tutmak veya silmek üzere yapılandırmak için Sunucu ayarındaki (Sistem Ayarları) E-posta Saklama öğesini kullanabilirsiniz. Bkz. "Sistem Ayarları", Sistem Ayarları ve Ağ Rehberi.

- Makinenin her bir alınan e-postanın başlık (üst yazı) ve metin (gövde) kısmını yazdırıp yazdırmamasını belirlemek üzere, [Faks Özellikleri] altındaki [Parametre Ayarları] (anahtar 21, bit 5) kullanınız. Bkz. "Parametre Ayarları".

- Parametre Ayarları

İlgili konular

İnternet Faksı Dokümanlarını Alma
Yazdırılacak Posta