KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# E-Postayla Yazıcı Durum Bildirimi

Bir kağıt kaseti boşaldığında veya kağıt sıkıştığında, yazıcı durumunu bildiren bir e-posta uyarısı kayıtlı adrese gönderilir.

Bu bildirim için, e-posta bildirim ayarlarını gerçekleştirebilirsiniz.

Bildirim zamanlaması ve e-posta içeriği ayarlanabilir.

- E-posta uygulamanıza bağlı olarak, e-posta mesajı aldıktan sonra bir bilgi sızdırma (phishing) uyarısı görüntülenebilir. Belli bir gönderenden e-posta aldıktan sonra bilgi sızdırma uyarılarının görüntülenmesini önlemek için, gönderen kişiyi e-posta uygulamanızın muafiyet listesine eklemeniz gereklidir. Bunun nasıl yapılacağı hakkındaki ayrıntılar için, e-posta uygulamanızın Yardım bölümüne bakın.

Belirleyebileceğiniz e-posta bildirim fonksiyonları aşağıdaki gibidir:

- Otomatik e-posta bildirimi

  Makine durumu dahil olmak üzere bilgi otomatik olarak e-postayla gönderilir. Bu fonksiyonu etkinleştirmeden önce, alıcı e-posta adresini kaydedin.

- Talep üzerine e-posta bildirimi

  Yöneticiden alınan talep üzerine makine durumu dahil olmak üzere bilgi e-posta aracılığıyla gönderilir.

Otomatik e-posta bildirimiyle gönderilebilecek bilgiler aşağıdaki gibidir:

- Servisi Arayın

- Toner Bitti

- Toner Neredeyse Boş

- Kağıt Sıkışması

- Kapak Açık

- Kağıt Bitti

- Neredeyse Kağıt Yok

- Kağıt Kaseti Hatası

- Çıkış Tepsisi Dolu

- Ünite Bağlantı Hatası

- Dubleks Ünitesi Hatası

- Atık Toner Şişesi Dolu

- Atık Toner Şişesi Neredeyse Dolu

- Zımba Ekle

- Delgeç Yuvası Dolu

- Dosya Saklama Hafızası Yakında Dolacak

- Kayıt Defteri Hatası

- Aygıt Erişim İhlali

- Değiştirme Gerekli: Ünite

- Yakında Değiştirme Gerekli: Ünite

Web Image Monitor uygulamasında yönetici modunda oturum açın.

Menü bölgesinden, [Konfigürasyon] öğesine tıklayın.

[Aygıt Ayarları] alanında [E-posta] öğesine tıklayın.

Aşağıdaki ayarları yapın:

- Alım sütunundaki öğeler: Gerekli e-posta gönderim ve alım ayarlarını yapın.

- SMTP sütunundaki öğeler: SMTP sunucusunu yapılandırın. Posta ortamınızı kontrol edin ardından gerekli öğeleri belirleyin. SMTP sunucusu için de posta kimlik doğrulama gerçekleştirebilirsiniz.

- SMTP'den önce POP sütunundaki öğeler: POP sunucusunu yapılandırın. Posta ortamınızı kontrol edin ve ardından gerekli öğeleri belirleyin. Ayrıca POP sunucusu için kimlik doğrulama da gerçekleştirebilirsiniz.

- POP3/IMAP4 sütunundaki öğeler: POP3 veya IMAP4 sunucusunu yapılandırın. Posta ortamınızı kontrol edin ve ardından gerekli öğeleri belirleyin.

- E-posta İletişim Portu sütunundaki öğeler: Posta sunucusuna erişim için kullanılan bağlantı noktasını yapılandırın.

- Faks E-Posta Hesabı sütunundaki öğeler: Talep üzerine e-posta bildirimini kullanmak için bu öğeleri belirleyin.

- E-posta Bildirim Hesabı sütunundaki öğeler: E-posta bildirimini kullanmak istiyorsanız bu öğeleri belirtin.

[OK]'e tıklayın.

[Oturumu Kapat]'a tıklayın.

Web Image Monitor uygulamasından çıkın.

- Oturum açma kullanıcı adı ve parolası hakkında bilgiler için, bkz. yönetici rehberi olan Güvenlik Referansı.

- Ayarlar hakkındaki ayrıntılar için, bkz. Web Image Monitor Yardım.

- Web Image Monitor hakkında ayrıntılı bilgi için, bkz. "Web Image Monitor'ün Kullanımı".

- Web Image Monitor'ü Kullanma

İlgili konular

E-posta Bildirimi için Hesap Ayarı
Posta Kimlik Doğrulama
Otomatik E-posta Bildirimi
Talebe göre E-posta Bildirimi
Talebe göre E-posta Mesajlarının Formatı