| KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki |

# Orijinallerin Yerleştirilmesi

İstemci bir bilgisayarda taranmış orijinalin üst/alt yönünü doğru olarak görüntülemek için, orijinalin yerleştirilme şekli ile kontrol panelinde yapılan ayarlar birbirine uymalıdır.

Aşağıdaki tabloya bakarak orijinalleri doğru bir şekilde yerleştirin:

Şaryo Camı

Orijinal yönü | Kontrol Paneli Tuşu
--- | ---
üst kenar, şaryo camının sol üst köşesine temas eder |
üst kenar, şaryo camının arkasına temas eder |

ADF

Orijinal yönü | Kontrol Paneli Tuşu
--- | ---
ilk olarak üst kenar yerleştirilir |
üst kenar, ADF'nin arkasına temas eder |

- Orijinaller normal olarak dikdörtgen () veya yatay olarak uzun () şekildedir. Ancak, yukarıdaki tablo, orijinal yönünün daha kolay anlaşılmasını sağlamak için kareleri kullanmaktadır. Orijinalin gerçek şeklinin farklı olması durumunda bile, orijinal yönün ve tarayıcı sürücüsünde belirtilen yönün kombinasyonu değişmemektedir.

- Tarama Tipine ilişkin olarak tam renkli, gri tonlamalı veya [Otomatik Renk Seçimi] seçeneklerinden birini belirlediğinizde ve tek sayfa TIFF/JPEG veya çok sayfalı TIFF dosya türü olarak seçilmiş ise, orijinalleri nasıl yerleştireceğinize ilişkin olarak aşağıdaki tabloya başvurun. Tabloda tavsiye edilmeyen yönlerde orijinallerin yerleştirilmesi, istemci bilgisayar görüntülerinde üst/alt yönlü olarak yanlış bir biçimde görünebilir.

Orijinalin ayarlanması
Yerleştir | Orijinal yönü
--- | ---
Bir Orijinali Şaryo Camına Yerleştirme |
Orijinalin ADF'ye yerleştirilmesi |