KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Teknik Özellikler

Aşağıdaki tabloda tarayıcının teknik özellikleri gösterilmektedir.

Teknik Özellikler

Bileşen | Teknik Özellikler
--- | ---
Tip | Tam renkli tarayıcı
Tarama yöntemi | Düz yataklı tarama
Görüntü algılayıcı türü | CCD Görüntü Algılayıcı
Tarama türü | Kağıt, kitap, üç boyutlu nesne
Taranabilecek orijinal boyutları | Uzunluk 140297 mm (51/211 inç) Genişlik 140432 mm (51/217 inç)
Şaryo camından otomatik olarak algılanabilen tarama boyutları | Metrik ölçüler A3, B4 JIS, A4, A4, B5 JIS, B5 JIS, 81/2 × 13 İnç versiyonu 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 11, 81/2 × 11
ADF'den otomatik olarak algılanabilen tarama boyutları | Metrik ölçüler A3, B4 JIS, A4, A4, B5 JIS , B5 JIS , A5, A5, B6 JIS , B6 JIS , 11 × 17, 81/2 × 11, 81/2 × 11, 81/2 × 13 İnç versiyonu A3, A4, A4, 11 × 17, 81/2 × 14, 81/2 × 11, 81/2 × 11, 51/2 × 81/2, 51/2 × 81/2, 10 × 14, 71/4 × 101/2
Tarama hızı | E-posta/Klasöre Tara/ağ dağıtım tarayıcısı işlevlerini kullanırken(Original boyutu: A4, ÇÖzünürlük: 200 dpi, 1 taraflı tarama): Tip 1 ve 2 Siyah ve beyaz: 50 sayfa/dak. (Tarama Tipi: Yazı, Sıkıştırma(Siyah & Beyaz): Açık, ITU-T No1 Grafik) Tam Renkli: 50 sayfa/dk (Tarama Tipi: Yazı / Çizim, Sıkıştırma (Gri Tonlamalı / Tam Renkli): Sıkıştırma Seviyesi 2, Orijinal Grafik) Tip 3 ve 4 Siyah ve beyaz: 63 sayfa/dak (Tarama Tipi: Yazı , Sıkıştırma (Siyah & Beyaz): Açık, ITU-T No1 Grafik) Tam Renkli: 60 sayfa/dk (Tarama Tipi: Yazı / Çizim, Sıkıştırma (Gri Tonlamalı / Tam Renkli): Sıkıştırma Seviyesi 2, Orijinal Grafik) Aşağıdakilere bağlı olarak tarama hızı değişir: makinenin ve bilgisayarın çalışma ortamı, tarama ayarları ve orijinallerin içeriği (daha koyu görüntüler daha çok zaman gerektirir).
Renk | Siyah ve beyaz: 2 renk Tam renkli / Gri tonlamalı: 256 renk
Temel tarama çözünürlüğü | 600 dpi × 600 dpi
Siyah - beyaz (iki değer) için görüntü sıkıştırma türü | TIFF (MH, MR, MMR)
Gri tonlamalı/tam renkli için görüntü sıkıştırma türü | JPEG
Arayüz | Temel 10BASE-T, 100BASE-TX Tercihe bağlı 1000BASE-T, IEEE 802.11a/g (Kablosuz LAN)
Ağ protokolü | TCP/IP, IPX
E-posta işlevini kullanırken seçilebilecek tarama çözünürlükleri (esas tarama × alt tarama) | 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
E-posta gönderme protokolü | SMTP, POP3
E-posta işlevini kullanırken gönderilebilecek dosya formatları | TIFF, JPEG, PDF, Yüksek Sıkıştrm. PDF
Klasöre Tara işlevini kullanırken seçilebilecek tarama çözünürlükleri (esas tarama × alt tarama) | 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Klasöre Tara protokolü | SMB, FTP, NCP
Klasöre Tara işlevini kullanırken gönderilebilecek dosya formatları | TIFF, JPEG, PDF, Yüksek Sıkıştrm. PDF
WSD kullanarak gönderme için protokol | Tarama için Cihaz üzerinde Ağ Hizmetleri
TWAIN tarayıcısı kullanılırken seçilebilecek tarama çözünürlükleri (esas tarama × alt tarama) | 100 dpi - 1200 dpi
TWAIN tarayıcısı için protokol | TCP/IP
TWAIN tarayıcısı için İşletim Sistemi | Windows 2000/XP/Vista, Windows Server 2003/R2
E-posta/Klasöre Tara/ Ağ dağıtım tarayıcısı işlevini kullanırken seçilebilecek tarama çözünürlükleri (esas taram × alt tarama) | 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

- Teknik özellikler, uyarı yapılmaksızın değiştirilebilir.