KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# PCL ya da RPCS yazıcı sürücüsünü (IPP) kurma

Şu anda çalışan tüm uygulamalardan çıkın.

[Başlat] menüsünden [Ağ] öğesine tıklayın.

[Ağ] penceresi görünür ve otomatik olarak cihaz araması başlatılır.

Yazıcı simgesine sağ tıklayın ve ardından [Kur] öğesine tıklayın.

[Kullanıcı Hesabı Denetimi] iletişim kutusu görünürse, [Devam] butonuna tıklayın.

[Yani Donanım Bulundu] iletişim kutusu görünür.

[Sürücü yazılımının konumlandır ve kur (Tavsiye edilen)] öğesine tıklayın.

[Kullanıcı Hesabı Denetimi] iletişim kutusu görünürse, [Devam] butonuna tıklayın.

[Çevrimiçi arama yapmayın] öğesine tıklayın.

[Sürücü yazılımı için bilgisayarıma gözat (gelişmiş)] öğesini tıklayın.

Verilen CD-ROM'u bilgisayarın CD-ROM sürücüsüne takın.

[AutoPlay] iletişim kutusu görünürse, [kapat] butonunu tıklayın ve daha sonra adım 8'e geçin.

[Gözat...] öğesine tıklayın ve daha sonra yazıcı sürücüsü için bir konum belirtin.

CD-ROM sürücü harfi D ise, yazıcı sürücüsünün kaynak dosyaları "D:\DRIVERS\RPCS\XP_VISTA\(Language)\DISK1" içinde saklanır.

[Sonra] öğesine tıklayın.

[Windows, bu sürücü yazılımının yayımcısını doğrulayamıyor] mesajı görünürse, [Yine de bu sürücü yazılımını kur] öğesini tıklayın.

[Kapat] öğesine tıklayın.

Kurulum başarılıysa, "WSD" portuna bağlı olan yazıcının simgesi [Yazıcılar] penceresine eklenir.

- "WSD"'yi izleyen port adı, rasgele karakter metinleri kullanır. Serbest biçimde değiştirilemez.

- Kurulumu durdurmak için, kurulum tamamlanmadan önce [İptal] düğmesine tıklayın. WSD portunu yeniden kurarken, [Ağ] penceresinde makinenin simgesine sağ-tıklayın ve daha sonra [Kaldır] öğesini tıklayın.