KılavuzlarİçindekilerÖncekiSonraki
Ayarlar

# Net Kopyalar Elde Edemediğinide

Bu bölüm net olmayan kopyaların muhtemel nedenlerini ve olası çözümlerini açıklamaktadır.

Sorun | Nedeni | Çözümü
--- | --- | ---
Renkli çizgiler görünüyor. | Şaryo camı ya da tarama camı kirlidir. | Bunları temizleyin. Bkz., "Makinenizin Bakımının Yapılması", Makine Hakkında.
Kopyalar net değil. | Görüntü yoğunluğu çok yüksektir. | Görüntü yoğunluğunu ayarlayın. Bkz., "Kopyalama Görüntü Yoğunluğu Ayarlanması", Kopyalama ve Doküman Sunucusu Referansı.
Kopyalar net değil. | Oto. Görüntü Yoğunluğu seçili değildir. | Kontrol paneli üzerinde, [Oto. Yoğunluk] tuşuna basın.
Orijinal görüntünün arka yüzü kopyalanıyor. | Görüntü yoğunluğu çok yüksektir. | Görüntü yoğunluğunu ayarlayın. Bkz., "Kopyalama Görüntü Yoğunluğu Ayarlanması", Kopyalama ve Doküman Sunucusu Referansı.
Orijinal görüntünün arka yüzü kopyalanıyor. | Oto. Görüntü Yoğunluğu seçili değildir. | Kontrol paneli üzerinde, [Oto. Yoğunluk] tuşuna basın.
Yapıştırılmış orijinaller kullanılırsa kopyalar üzerinde gölgelenme olur. | Görüntü yoğunluğu çok yüksektir. | Görüntü yoğunluğunu ayarlayın. Bkz., "Kopyalama Görüntü Yoğunluğu Ayarlanması", Kopyalama ve Doküman Sunucusu Referansı. Orijinalin yönünü değiştirin. Yapıştırılmış bölüm üzerine yama bandı koyun.
Her kopyalamada aynı kopya alanı okunmuyor. | Şaryo camı,tarama camı ya da ADF kirlidir. | Bunları temizleyin. Bkz., "Makinenizin Bakımının Yapılması", Makine Hakkında.
Her kopyalamada aynı kopya alanı okunmuyor. | Önceden basılmış olan orijinal taranıyordur. Orijinal türü [Yazı / Foto] olarak ayarlanır, birbirinden ayırdedilemeyen yazı ve fotoğraf içeren bir orijinal yüklenir. | Kontrol paneli üzerinde, [Suretten Kopya] tuşuna basın, ve kopyalamaya başlayın.
Kopyalar çok açık. | Görüntü yoğunluğu çok açıktır. | Görüntü yoğunluğunu ayarlayın. Bkz., "Kopyalama Görüntü Yoğunluğu Ayarlanması", Kopyalama ve Doküman Sunucusu Referansı.
Kopyalar çok açık. | Nemli ya da pürüzlü kağıt kullanılması açık kopyaya neden olur. | Sadece tavsiye edilen kağıdı kullanın ve depolama ortam koşullarının tavsiye edilen sıcaklık ve nem şartlarına uygun olduğundan emin olun . Tavsiye edilen kağıt tipi ve uygun saklama koşulları hakkında ayrıntılar için, bkz., "Tavsiye Edilen Kağıt Boyutları ve Tipleri" ve "Kağıt Depolama", Makine Hakkında.
Görüntülerin bazı bölümleri kopyalanmıyor. | Orijinal doğru bir şekilde ayarlanmamıştır. | Orijinalleri doğru biçimde yerleştirin. Bkz., "Orijinallerin Yerleştirilmesi", Kopyalama ve Doküman Sunucusu Referansı.
Görüntülerin bazı bölümleri kopyalanmıyor. | Doğru kağıt boyutu seçili değildir. | Uygun kağıt boyutunu seçin.
Görüntüler sadece kısmen görünüyor. | Kağıt nemlidir. | Önerilen sıcaklık ve nem koşullarında saklanan kağıt kullanın. Uygun depolama koşulları hakkında ayrıntılar için, bkz., "Kağıt Depolama", Makine Hakkında.
Siyah çizgiler görünüyor. | Şaryo camı ya da tarama camı kirlidir. | Bunları temizleyin. Bkz., "Makinenizin Bakımının Yapılması", Makine Hakkında.
Beyaz çizgiler görünüyor. | Şaryo camı ya da tarama camı kirlidir. | Bunları temizleyin. Bkz., "Makinenizin Bakımının Yapılması", Makine Hakkında.
Beyaz çizgiler görünüyor. | Toz tutmaz cam kirlidir. | Toz tutmaz camı temizleyin. Bkz., "Toz tutmaz Camın Temizlenmesi", Bu Makine Hakkında.
Kopyalar boş. | Orijinal doğru bir şekilde ayarlanmamıştır. | Şaryo camını kullanırken, orijinalleri yüzleri aşağıya bakacak şekilde, ADF kullanırken yüzleri yukarı gelecek şekilde yerleştirin.
Kopyalarda parelel çizgili bir doku deseni meydana gelir. | Orijinaliniz noktalı bir desen görüntüsünden ya da birçok çizgiden oluşmaktadır. | Orijinali şaryo camına çok küçük bir açı ile yerleştirin.
Fotografik bir yazdırma kopyasında siyah lekeler görünüyor. | Aşırı nem nedeniyle, fotografik yazdırma şaryo camına yapışmıştır. | Şaryo camı üzerindeki yazdırma kopyasını aşağıdaki yollardan biriyle yerleştirin: Şaryo camı üzerine bir OHP asetat koyun ve ardından yazdırma kopyasını OHP asetatın üst bölümüne yerleştirin. Yazdırılacak kopyayı şaryo camının üzerine yerleştirin ve ardından üst bölümüne iki ya da üç sayfa beyaz kağıt koyun. Kopyalama sırasında şaryo camı kapağını veya ADF'yi açık bırakın.
OHP üzerinde beyaz çizgiler görünür. | Kağıt parçacıkları OHP ye tutunmuştur. | Kağıt parçacıklarını OHP'nin arkasından temizlemek için kuru bir bez kullanın.
Dubleks kopyaların arkasındaki resim alacalı boş kısımlar oluşturmuştur veya is lekesi gibidir. | Boş kısımlar ve isli lekeler kağıttan gelen rutubetten kaynaklanır. | Makineyi düşük sıcaklıklar görülebilecek alanlarda kurmayın. Sıcaklık ve nem koşulları bizim tavsiye ettiğimiz sınırlara uyan yerlerde depolanmış kağıt kullanın. Tavsiye ettiğimiz kağıt depolama koşulları hakkında ayrıntılar için bkz., "Kağıt Depolama", Makine Hakkında. Seçenek olan neme karşı ısıtıcıyı kurun. Neme karşı ısıtıcı hakkında ayrıntılar için servis temsilcinizle irtibat kurun.