| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Перед использованием

Чтобы использовать функции LAN-факса, на компьютере должен быть установлен драйвер LAN-факса.

Драйвер LAN-факса можно установить с прилагаемого к аппарату компакт-диска или загрузить с веб-узла производителя. Необходимо также выполнить на данном аппарате требуемые сетевые настройки для соединения между компьютером и факсом в соответствии с типом соединения.

- Если персональный компьютер и аппарат соединены через параллельный порт, см. Руководство по Печати и Руководство по управлению сетью и системным параметрам.

- При использовании сети Ethernet или беспроводной локальной сети см. Руководство по управлению сетью и системным параметрам.

- При использовании 64-разрядной версии операционной системы загрузите драйвер принтера с веб-сайта производителя.