РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Подключение к интерфейсу беспроводной локальной сети

В этом разделе описывается подключение устройства к интерфейсу беспроводной локальной сети.

- Проверьте настройки адреса IPv4 и маски подсети или настройки адреса IPv6 этого утсройства.

- Подробную информацию о задании IPv4 адреса и маски подсети с панели управления аппарата см. в разделе "Параметры интерфейса".

- Перед использованием этот устройства с интерфейсом беспроводной сети необходимо выбрать [Беспров.ЛВС] в меню [Тип LAN (сети)].

- Параметры интерфейса

См. также

Процедура настройки
Проверка сигнала