| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Список параметров пользователя

В следующей таблице представлены переключатели параметров пользователя.

Переключатель: 02, бит: 0

Метка переадресации

- 0: Выкл.

- 1: Вкл.

Переключатель: 02, бит: 3

TSI Печать

- 0: Выкл.

- 1: Вкл.

Переключатель: 03, бит: 0

Автоматическая печать отчета о результатах связи

- 0: Выкл.

- 1: Вкл.

Переключатель: 03, бит: 2

Автоматическая печать отчета о сохранении в памяти

- 0: Выкл.

- 1: Вкл.

Переключатель: 03, бит: 3

Определяет, следует ли автоматически печатать SEP Отчет резервного кода приема

- 0: Выкл.

- 1: Вкл.

Переключатель: 03, бит: 4

Определяет, следует ли автоматически печатать Отчет о результ. приема кода SEP

- 0: Выкл.

- 1: Вкл.

Переключатель: 03, бит: 5

Автоматическая печать отчета с результатами прямой передачи

- 0: Выкл.

- 1: Вкл.

Переключатель: 03, бит: 7

Автоматическая печать журнала

- 0: Выкл.

- 1: Вкл.

Переключатель: 04, бит: 0

Автоматическая печать отчета о приеме конфиденциального файла

- 0: Выкл.

- 1: Вкл.

Переключатель: 04, бит: 1

Автоматическая печать отчета об ошибках связи и отчета о результате передачи

- 0: Выкл.

- 1: Вкл.

Переключатель: 04, бит: 4

Индикация сторон связи

- 0: Выкл.

- 1: Вкл.

Переключатель: 04, бит: 5

Включение имени отправителя в отчеты

- 0: Выкл.

- 1: Вкл.

Переключатель: 04, бит: 7

Включение частей изображений в отчеты

- 0: Выкл.

- 1: Вкл.

Переключатель: 05, бит: 0

Условие приема сервисного вызова (SC) (Прием в память во время сервисного вызова)

- 0: Возможно (Прием в память)

- 1: Невозможно (Прием выкл.)

Переключатель: 05, бит: 2, 1

Прием в память, когда аппарат не может печатать (замятие бумаги, закончилась бумага во всех лотках, закончился тонер или неисправность всех лотков)

- 00: Безусловное разрешение (Свободно)

- 01: Разрешение при приеме собственного имени/номера факса

- 10: Разрешение сравнения для кода закрытой сети

- 11: Отмена (Прием выкл.)

Переключатель: 05, бит: 5

Печать листа ограничивается листом с высшим приоритетом (Печать точного формата)

- 0: Выкл

- 1: Вкл.

Переключатель: 05, бит: 7

Сигнал пустого лотка (Предупреждение о конце бумаги) даже при одном пустом лотке

- 0: Выкл.

- 1: Вкл.

Переключатель: 07, бит: 2

Параллельная передача из памяти

- 0: Выкл.

- 1: Вкл.

Переключатель: 08, бит: 2

Тип санкционированного приема

- 0: Прием только от указанных отправителей

- 1: Прием всех документов кроме документов от указанных отправителей

Переключатель: 10, бит: 0

Ограничение доступа к операциям с панели управления, таким как печать или удаление документов.

- 0: Выкл.

- 1: Вкл.

Переключатель: 10, бит: 1

Комбинирование двух оригиналов

- 0: Выкл.

- 1: Вкл.

Переключатель: 10, бит: 3

Уменьшение страницы при печати

- 0: Выкл.

- 1: Вкл.

Переключатель: 10, бит: 5

Следует ли печатать принятые и сохраненные документы

- 0: Выкл.

- 1: Вкл.

Переключатель: 10, бит: 6

Использование уведомления эл. почты и распечатанных отчетов для подтверждения результата передачи

- 0: Выкл.

- 1: Вкл.

Переключатель: 10, бит: 7

Если происходит ошибка, аппарат удаляет данные документа, не печатая их

- 0: Выкл.

- 1: Вкл.

Переключатель: 11, бит: 2

Распознавание почти пустых документов и выдача отчета при сканировании

- 0: Выкл.

- 1: Вкл.

Переключатель: 11, бит: 6

Следует ли распечатать или сохранить при переадресации в соответствии с “Установками принимаемого файла” в меню “Функции факса”

- 0: Выкл.

- 1: Вкл.

Переключатель: 14, бит: 0

Печать документов, принятых с автоматическим включением для приема (Режим ночной печати)

- 0: Немедленная печать (Вкл.)

- 1: При включении на пульте управления (Выкл.)

Переключатель: 14, бит: 3

Восстановление начальных установок при изменении функции

- 0: Выкл.

- 1: Вкл.

Переключатель: 15, бит: 2, 1, 0

Выбор доступного лотка подачи бумаги

(Можно вводить только цифры, указанные в нижеприведенном списке)

- 001: Лоток 1

- 010: Лоток 2

- 011: Лоток 3

- 100: Лоток 4

- 101: Лоток большой емкости (ЛБЕ)

Переключатель: 15, бит: 5

Определяет, нужно ли выбирать доступный лоток подачи бумаги

- 0: Выкл.

- 1: Вкл.

Переключатель: 17, бит: 2

Определяет, нужно ли нажимать на [Добав.адресата] после указания адресата клавишей адресата при рассылки

- 0: Не нужно

- 1: Нужно

Переключатель: 17, бит: 3

Определяет, нужно ли восстанавливать начальные установки при сканировании оргинала

- 0: Вкл.

- 1: Выкл.

Переключатель: 17, бит: 7

Прием документов нажатием на клавишу [Пуск], когда оригиналы не установлены

- 0: Выкл. (ни один документ не принят после нажатия на клавишу [Пуск])

- 1: Вкл. (документы, принятые после нажатия на клавишу [Пуск])

Переключатель: 18, бит: 0

Печатать дату с заголовком факса

- 0: Выкл.

- 1: Вкл.

Переключатель: 18, бит: 1

Печатать источники передачи с заголовком факса

- 0: Выкл.

- 1: Вкл.

Переключатель: 18, бит: 2

Печатать номер файла с заголовком факса

- 0: Выкл.

- 1: Вкл.

Переключатель: 18, бит: 3

Печатать номер страницы с заголовком факса

- 0: Выкл.

- 1: Вкл.

Переключатель: 19, бит: 0

Использовать функцию сдвига подачи бумаги (автономная печать)

- 0: Выкл.

- 1: Вкл.

Переключатель: 19, бит: 1

Сортировать журнал по типу линии

- 0: Выкл.

- 1: Вкл.

Переключатель: 20, бит: 0

Автоматическая печать рез. отчета о LAN-факсе

- 0: Выкл.

- 1: Вкл.

Переключатель: 20, бит: 5, 4, 3, 2

Время печати сохраненного в памяти документа, который не мог быть распечатан с помощью драйвера LAN-факса

- 0000: 0 минут

- 0001: 1 минута

- 0010: 2 минуты

- 0011: 3 минуты

- 0100: 4 минуты

- 0101: 5 минут

- 0110: 6 минут

- 0111: 7 минут

- 1000: 8 минут

- 1001: 9 минут

- 1010: 10 минут

- 1011: 11 минут

- 1100: 12 минут

- 1101: 13 минут

- 1110: 14 минут

- 1111: 15 минут

Переключатель: 21, бит: 0

Печатать результаты отправки сообщения Запроса приема уведомления

- 0: Выкл. (печатать только при появлении ошибки)

- 1: Вкл.

Переключатель: 21, бит: 1

Ответ на запрос подтверждения приема эл. почты

- 0: Выкл.

- 1: Вкл.

Переключатель: 21, бит: 2

Выбрать, нужно ли печатать файлы JPEG или PDF, вложенные во входящую электронную почту

- 0: Не печатать

- 1: Печатать

Переключатель: 21, бит: 3

Формат файла для файлов, переадресованных в папку

- 0: TIFF

- 1: PDF

Переключатель: 21, бит: 4

Передать журнал по эл. почте

- 0: Выкл.

- 1: Вкл.

Переключатель: 21, бит: 5

Ограничить печать данных в обычной эл. почте (вложенных файлов TIFF).

- 0: Нет

- 1: Да

Переключатель: 21, бит: 6

Показать ошибку в сети

- 0: Выводить на дисплей (Вкл.)

- 1: Не выводить на дисплей (Выкл.)

Переключатель: 21, бит: 7

Уведомление об ошибке при передаче эл. почты

- 0: Вкл.

- 1: Выкл.

Переключатель: 22, бит: 0

Распознавание тона набора перед отправкой факса с использованием телефонной линии (ЛИНИЯ)

- 0: Не распознавать (Выкл.)

- 1: Распознавать (Вкл.)

Переключатель: 22, бит: 1

Распознавать тон набора перед отправкой факса с использованием телфонной линии (ЛИНИЯ2)

- 0: Не распознавать (Выкл.)

- 1: Распознавать (Вкл.)

Переключатель: 22, бит: 2

Распознавать тон набора перед отправкой факса с использованием телфонной линии (ЛИНИЯ3)

- 0: Не распознавать (Выкл.)

- 1: Распознавать (Вкл.)

Переключатель: 24, бит: 0

Сохранить в памяти документы, которые не могут быть переданы

- 0: Выкл.

- 1: Вкл.

Переключатель: 24, бит: 1

Время хранения в памяти документов, которые не могли быть переданы

- 0: 24 часа

- 1: 72 часа

Переключатель: 24, бит: 2

Определяет, нужно ли хранить сохраненный файл постоянно

- 0: Нет

- 1: Да

Переключатель: 32, бит: 0

Выбрать порядок приоритета, который должен быть использован при выборе альтернативы

- 0: Приоритет выхода бумаги

  <Порядок приоритета>

  1. Адресат IP-факса

  2. Факсимильный номер

  3. Интернет-факс

  4. Адрес эл. почты

  5. Папка

- 1: Приоритет электронного выхода

  <Порядок приоритета>

  1. Интернет-факс

  2. Адрес эл. почты

  3. Папка

  4. Адресат IP-факса

  5. Факсимильный номер

Переключатель: 32, бит: 4

Следует ли маршрутизировать документ, полученный через G3-1

- 0: Нет

- 1: Да

Переключатель: 32, бит: 5

Следует ли маршрутизировать документ, полученный через G3-2

- 0: Нет

- 1: Да

Переключатель: 32, бит: 6

Следует ли маршрутизировать документ, полученный через G3-3

- 0: Нет

- 1: Да

Переключатель: 34, бит: 0

Использование сторожа с IP-факсом

- 0: Выкл.

- 1: Вкл.

Переключатель: 34, бит: 1

Использование сервера SIP с IP-факсом

- 0: Выкл.

- 1: Вкл.

Переключатель: 35, бит: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0

Интервал повторного набора при отправке файла резервной копии

- 00000000: 0 минут 11111111: 255 минут

Переключатель: 36, бит: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0

Максимальное число повторных наборов при отправке файла резервной копии

- 00000000/00000001: 1 раз 11111110/11111111: 254 раза

Переключатель: 37, бит: 0

Определяет, нужно ли останавливать отправку файла резервной копии, если папка адресата переполнена, в то время как аппарат производит отправку или находится в ожидании отправки факса или файла резервной копии

- 0: Нет

- 1: Да

Переключатель: 37, бит: 3, 2

Укажите, следует ли распечатывать резервный файл вместе с отчетом об ошибке передачи, когда происходит сбой передачи резервного файла.

- 00: Не печатать

- 01: Печатать только первую страницу

- 10: Печатать весь файл

Переключатель: 37, бит: 4

Включает имя отправителя в имя файла, переадресуемого в папку

- 0: Выкл.

- 1: Вкл.

Переключатель: 37, бит: 5

Указывает, нужно ли ограничивать имена файлов для документов, переадресуемых в папку, только простыми знаками

- 0: Выкл.

- 1: Вкл.