| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Передача факсимильных документов с компьютера

С компьютера, подключенного к этому аппарату, можно отправлять документы, созданные в любом приложении Windows, на другой факсимильный аппарат.

Подключите компьютеры к аппарату через параллельный порт, локальную сеть, беспроводную локальную сеть или порт USB 2.0.

- Для отправки факса просто выберите [Печать...] в приложении Windows, в качестве принтера выберите LAN-факс, а затем укажите адресата. LAN-факс обеспечивает передачу факсимильных документов с компьютера другим адресатам без необходимости печати бумажной копии.

- Кроме передачи факсимильных документов, драйвер сетевого факса позволяет использовать данный аппарат для печати подготовленных на компьютере документов с целью их проверки.

- Для использования драйвера LAN-факса подключите аппарат к локальной сети и выполните необходимые настройки сети, а затем установите на компьютер драйвер LAN-факса и необходимые утилиты.

- Ошибки, возникающие при использовании аппарата в качестве факса для локальной сети, не отображаются на компьютере. Проверьте ошибки с помощью приложения Web Image Monitor. Cм. справку Web Image Monitor.

- Рекомендуется использовать приложение Web Image Monitor, работающее в той же сетевой среде, что и данный аппарат. В противном случае веб-браузер может не открыться и произойдет ошибка.

- Эта функция поддерживает как IPv4, так и IPv6 адреса.

См. также

Перед использованием
Использование программного обеспечения
Установка отдельных приложений
Задание свойств драйвера LAN-факса
Простая передача
Задание параметров
Проверка передачи с использованием драйвера LAN-Факса
Подтверждение результатов передачи по электронной почте
Отчет о результатах передачи LAN-факса
Печать и сохранение
Редактирование адресной книги
Редактирование титульных листов факса
Управление факсимильными функциями с помощью SmartDeviceMonitor for Admin
Использование адресной книги аппарата как списка адресатов LAN-факса
Сообщения программы LAN-факса