РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Если используется сервер-сторож или SIP сервер

Сведения об адресате IP-факса, которые необходимо указать, могут отличаться в зависимости от конфигурации аппарата и сети, к которой он подключен.

В зависимости от конфигурации аппарата ввод адресата IP-факса выполняется следующими способами:

Если не используется привратник/сервер SIP

- С IP-факса на IP-факс

  Укажите IP-адрес или имя узла принимающего аппарата.

  Например, 192.168.1.10 (IP-адрес)

  Например: IPFAX1 (имя узла)

- С IP-факса на факс G3

  Укажите телефонный номер факса G3 принимающего аппарата.

  Например: 0312345678

При использовании сервера привратника

- С IP-факса на IP-факс

  Укажите условное обозначение телефонного номера принимающего аппарата.

  Например: 0311119999 (условное обозначение телефонного номера)

- С IP-факса на факс G3

  Укажите телефонный номер факса G3 принимающего аппарата.

  Например: 0312345678

При использовании сервера SIP

- С IP-факса на IP-факс

  Укажите имя пользователя SIP принимающего аппарата.

  Например: ABC (имя пользователя SIP)

- С IP-факса на факс G3

  Укажите телефонный номер факса G3 принимающего аппарата.

  Например: 0312345678

- Для отправки на факс G3 через шлюз, подключенный к телефонной линии общего пользования, следует указать номер телефона принимающего аппарата. Например, если номер факса получателя "0312345678", укажите "5678". Для отправки с IP-факса на факс G3 без использования привратника или SIP-сервера также нужно зарегистрировать шлюз.

- Условное обозначение телефонного номера представляет собой номер, зарегистрированный в привратнике и доступный только в сети, к которой подключен привратник.

- Во избежание ошибки при передаче обращайте внимание на число цифр телефонного номера в таблице преобразования шлюза/IP-адреса.

- При использовании протокола SIP можно отправлять и получать документы по сети IPv6. Данный аппарат не поддерживает стандарт H.323 в сети IPv6.

- Хотя в среде IPv6 аппарат может иметь несколько IP-адресов, для получения IP-факсов может использоваться только один адрес.

- Чтобы отправить документ в сети IPv6, кроме адреса IPv6 и имени узла получателя необходимо указать настроенный вручную адрес для получения факсов.

- Для приема документа в среде IPv6 без использования сервера SIP необходимо вручную указать адрес IPv6 этого аппарата. Это действие не требуется при использовании сервера SIP.

- Для отправки документа с помощью IPv4 при использовании сервера SIP в смешанной среде IPv4/IPv6 введите "v4:" перед указанием адресата IP-факса. Аналогично, для отправки документа с помощью IPv6 при использовании сервера SIP в смешанной среде IPv4/IPv6 введите "v6:" перед указанием адресата IP-факса.

- В зависимости от конфигурации среды "настройка вызова SIP" выполняется либо с помощью IPv4, либо с помощью IPv6.