РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Прерывание копирования

Используйте эту функцию, если нужно прервать продолжительное копирование при возникновении необходимости в неотложном создании копий.

- Невозможно использовать функцию "Прерывание копирования" во время сканирования факсимильных оригиналов или при использовании функции сканирования.

- С этой функцией нельзя использовать функцию Сшивание, если функция Сшивание уже используется другим заданием на копирование.

Нажмите клавишу [Прерывание].

Загорается индикатор клавиши прерывания. Аппарат прекратит сканирование.

Уберите уже скопированные оригиналы.

Разместите оригиналы, которые нужно скопировать.

Нажмите клавишу [Пуск].

Аппарат начинает копирование.

По окончании копирования уберите оригиналы и копии.

Нажмите снова клавишу [Прерывание].

Индикатор прерывания гаснет.

Замените уже скопированные оригиналы, а затем нажмите клавишу [Пуск].

Следуйте инструкциям на экране.

- Предыдущие настройки задания на копирование восстанавлены. Просто нажмите клавишу [Пуск] для продолжения копирования с того места, на котором остановились.