РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Беспроводная ЛВС

В данном разделе описываются инструменты пользователя в меню Беспров.ЛВС на вкладке Пар.инте..

[Беспров.ЛВС] отображается в том случае, если в устройстве установлена интерфейсная плата беспроводной ЛВС.

Выполняйте настройку всех параметров одновременно.

Режим соединения

Указывает режим связи для беспроводной локальной сети (ЛВС).

По умолчанию: [Инфраструктура]

Настройка SSID

Определяет SSID для определения точки доступа в режимах [Инфраструктура] или [802.11 Ad hoc].

В качестве значения могут использоваться символы ASCII 0x20- 0x7e (32 байта).

Если для режима [Режим 802.11 Ad-hoc], это поле оставлено пустым, отобразится "ASSID".

Канал Ad-hoc

Укажите канал, который следует использовать при выборе параметра [Режим 802.11 Ad hoc]. Задайте канал, который соответствует типу используемой беспроводной ЛВС. В разных странах использование этого канала может различаться.

Доступны следующие каналы:

(в основном Европа и Азия)

- Беспроводная ЛВС IEEE 802.11 a/b/g

  Частотный диапазон:

  2412 - 2472 МГц (1 - 13 каналов)

  5180 – 5240 МГц (36, 40, 44 и 48 каналов)

В некоторых странах доступны только следующие каналы:

- Беспроводная ЛВС IEEE 802.11 b/g

  Частотный диапазон:

  2412 - 2462 МГц (1 - 11 каналов)

По умолчанию: [11]

(в основном Северная Америка)

- Беспроводная ЛВС IEEE 802.11 a/b/g

  Частотный диапазон:

  2412 - 2462 МГц (1 - 11 каналов)

  5180 – 5240 МГц (36, 40, 44 и 48 каналов)

По умолчанию: [11]

Метод защиты

Определяет способ шифрования данных беспроводной сети.

По умолчанию: [Выкл.]

Если выбрано значение [WEP], всегда вводите ключ WEP. Если задано значение [WPA], укажите способы шифрования и аутентификации.

Выберите "WPA", если для параметра [Режим соединения] установлено значение [Инфраструктура].

- WEP

  Если задано значение [WEP], введите ключ WEP.

  При использовании 64-разрядного ключа WEP: не более 10 шестнадцатеричных знаков и не более 5 знаков кодировки ASCII. При применении 128-битного WEP-ключа можно использовать до 26 шестнадцатеричных цифр и до 13 кодовых символов ASCII.

  Количество символов, которые можно вводить, ограничено 10 или 26 для шестнадцатеричных цифр и 5 или 13 для ASCII-кодов.

- WPA

  - WPA метод шифр.

    Выберите [TKIP] или [CCMP (AES)].

  - WPA аутент. метод

    Выберите [WPA-PSK], [WPA], [WPA2-PSK] или [WPA2].

    При выборе [WPA-PSK] или [WPA2-PSK] введите предварительно предоставленный общий ключ(PSK), состоящий из 8 - 63 символов в формате ASCII.

    Если задано значение [WPA] или [WPA2], необходимо выполнить настройку параметров аутентификации и установки сертификата. Для получения сведений о способах настройки см. раздел "Конфигурирование IEEE 802.1X".

Сигнал беспроводной ЛВС

В режиме инфраструктуры можно проверить состояние радиосвязи с помощью панели управления.

Состояние приема радиоволн отображается при нажатии [Сигнал беспроводной сети].

Вернуться к устан. по умолч.

Параметры беспроводной ЛВС можно вернуть к исходным установкам по умолчанию.

- Для получения подробной информации о доступе к настройке Параметры системы см. раздел "Доступ к инструментам пользователя".

- Доступ к инструментам пользователя

- Настройка IEEE 802.1X