РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Установка отдельных приложений

До использования функций LAN-факса необходимо установить на компьютер драйвер LAN-факса.

Адресная книга и редактор обложки LAN-факса устанавливаются с драйвером LAN-факса. Адресная книга позволяет редактировать адресатов для передачи с помощью LAN-факса. Редактор обложки LAN-факса используется для редактирования титульных листов LAN-факса.

Чтобы одновременно установить драйвер сетевого факса, адресную книгу и редактор титульных листов для сетевого факса, выполните следующие действия.

См. также

Использование стандартного порта TCP/IP
Использование порта SmartDeviceMonitor for Client