РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Очистка АПД с технологией однопроходного двустороннего сканирования

В данном разделе приводятся инструкции по уходу за АПД с технологией однопроходного двустороннего сканирования

Протрите лист и направляющую пластину АПД с технологией однопроходного двустороннего сканирования.

1. Лист

2. Направляющая пластина

Потяните за рычаг.

Протрите стекло сканирования.