| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Проверка передачи с использованием драйвера LAN-Факса

С помощью приложения Web Image Monitor можно просмотреть сведения о файлах, отправленных с использованием драйвера сетевого факса.

Информацию о максимальном количестве результатов передачи, которые можно проверить, см. в разделе "Максимальные значения".

- Хронология заданий может отличаться от результатов передачи аппарата. В этом случае обратитесь к результатам передачи аппарата.

- Для получения подробной информации см. справку Web Image Monitor.

- Максимальные значения