| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Прерывание копирования

Используйте эту функцию, если нужно прервать продолжительное копирование при возникновении необходимости в неотложном создании копий.

- Невозможно использовать функцию "Прерывание копирования" во время сканирования факсимильных оригиналов или при использовании функции сканирования.

- С этой функцией нельзя использовать функцию Сшивание, если функция Сшивание уже используется другим заданием на копирование.

1. Нажмите клавишу [Прерывание].

   Загорается индикатор клавиши прерывания. Аппарат прекратит сканирование.

2. Уберите уже скопированные оригиналы.

3. Разместите оригиналы, которые нужно скопировать.

4. Нажмите клавишу [Пуск].

   Аппарат начинает копирование.

5. По окончании копирования уберите оригиналы и копии.

6. Нажмите снова клавишу [Прерывание].

   Индикатор прерывания гаснет.

7. Замените уже скопированные оригиналы, а затем нажмите клавишу [Пуск].

   Следуйте инструкциям на экране.

- Предыдущие настройки задания на копирование восстанавлены. Просто нажмите клавишу [Пуск] для продолжения копирования с того места, на котором остановились.