РуководстваСодержаниеПред.След.
Настройки

# Проверка на экране

Используйте эту функцию, чтобы отобразить результаты передачи.

Нажмите клавишу [Изменить Ф/ Инфор.].

Выберите [Состояние файла для передачи].

Проверьте результаты передачи.

Результаты передачи отображаются в обратном хронологическом порядке группами по девять результатов.

При передаче файла в поле "Адресат" отображается "Свой факс.№" или заголовок факса получателя. После отправки интернет-факса отображаются адрес электронной почты или имя, запрограммированные в списке адресатов. При передаче с компьютера отображается "-- LAN-Fax -->".

В зависимости от настроек безопасности адресат может отображаться в виде .

Нажмите [Выход] дважды.

Появится экран ожидания.

- Отображаются результаты передачи только для последнего соединения. Информацию о максимальном количестве результатов соединения, которые можно проверить на аппарате, см. в разделе "Максимальные значения".

- Можно просматривать принятые факсы и их списки, используя приложение Web Image Monitor на сетевом компьютере. Для получения подробной информации см. справку по Web Image Monitor.

- Если передача завершается во время использования этой функции, результат передачи не отображается. Для просмотра последнего результата выйдите из Состояние файла для передачи, затем повторите операцию.

- Эту функцию можно запрограммировать для одной из клавиш быстрого набора. Использование этой клавиши позволяет пропустить шаг 1. Для получения подробной информации об использовании Клавиши быстрого набора см. раздел “Основные параметры”.

- При передаче документов с компьютера на данный аппарат отображается "--LAN-факс -->". Для проверки, переданы ли документы получателю, см. файл с тем же номером.

- В столбцах маршрутизации/переадресации зашифрованного сообщения электронной почты отображается символ шифрования.

- Общие настройки

- Максимальные значения