| РуководстваСодержаниеПред.След. |

# Если аппарат подключен к компьютеру с помощью интерфейсного кабеля

В данном разделе приводится описание проверки порта печати, когда индикатор Ввод данных не горит или мигает.

Убедитесь в правильной настройке порта печати. При подключении с использованием кабеля параллельного интерфейса подключите его к порту LPT1 или LPT2.

Для Windows 2000

1. Щелкните на кнопке [Пуск], наведите стрелку на [Настройки] и затем щелкните [Принтеры].

2. Щелкните на значке принтера. В меню [Файл] щелкните на [Свойства].

3. Щелкните вкладку [Порты].

4. В списке [Выберите один или несколько портов для печати] убедитесь в правильном выборе порта.

Для Windows XP Professional или Windows Server 2003/2003 R2

1. Нажмите кнопку [Пуск], а потом [Принтеры и факсы].

2. Щелкните на значке принтера. В меню [Файл] щелкните на [Свойства].

3. Щелкните вкладку [Порты].

4. В списке [Выберите один или несколько портов для печати] убедитесь в правильном выборе порта.

Для Windows XP Home Edition

1. Нажмите кнопку [Пуск], а потом [Панель управления].

2. Щелкните по вкладке [Принтеры и другое оборудование].

3. Щелкните значок [Принтеры и факсы].

4. Щелкните на значке принтера. В меню [Файл] щелкните на [Свойства].

5. Щелкните вкладку [Порты].

6. В списке [Выберите один или несколько портов для печати] убедитесь в правильном выборе порта.

Для Windows Vista

1. Нажмите кнопку Пуск, а потом [Панель управления].

2. Щелкните [Оборудование и звук].

3. Щелкните [Принтеры].

4. Щелкните на значке принтера. В меню [Упорядочить] щелкните [Свойства].

5. Щелкните вкладку [Порты].

6. В списке [Выберите один или несколько портов для печати] убедитесь в правильном выборе порта.

Для Windows 7

1. Нажмите кнопку Пуск, а потом [Панель управления].

2. Щелкните [Оборудование и звук].

3. Нажмите [Устройства и принтеры].

4. Щелкните на значок аппарата правой кнопкой мыши. В контекстном меню щелкните [Свойства принтера].

5. Щелкните вкладку [Порты].

6. В списке [Выберите один или несколько портов для печати] убедитесь в правильном выборе порта.

Для Windows Server 2008

1. Щеклните на кнопке [Пуск] и затем щелкните [Панель управления].

2. Щелкните [Оборудование и звук].

3. Щелкните [Принтеры].

4. Щелкните на значке принтера. В меню [Упорядочить] щелкните [Свойства].

5. Щелкните вкладку [Порты].

6. В списке [Выберите один или несколько портов для печати] убедитесь в правильном выборе порта.

Для Windows Server 2008 R2

1. Щеклните на кнопке [Пуск] и затем щелкните [Панель управления].

2. Нажмите [Оборудование].

3. Нажмите [Устройства и принтеры].

4. Щелкните на значок аппарата правой кнопкой мыши. В контекстном меню щелкните [Свойства принтера].

5. Щелкните вкладку [Порты].

6. В списке [Выберите один или несколько портов для печати] убедитесь в правильном выборе порта.